Data/hora: 16/06/2024 01:12:14

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Uva e Vinho.	
Data corrente: 	17/06/1996	
Data da última atualização: 	22/11/2019	
Autoria: 	CONCEIÇÃO, M. A. F.	
Afiliação: 	MARCO ANTONIO FONSECA CONCEICAO, CNPUV.	
Título: 	Comparação entre valores medidos e estimados do potencial matricial da água no solo, utilizando fontes puntuais e lineares.	
Ano de publicação: 	1988	
Fonte/Imprenta: 	1988.	
Páginas: 	45 f.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG.	
Conteúdo: 	Os valores do potencial matricial da agua no solo foram medidos, utilizando-se 25 tensiometros de mercurio. O solo, classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo, foi depositado em uma trincheira, apos ter sido homogeneizado e peneirado. As paredes perpendiculares a fonte linear foram vedadas para evitar o fluxo nestas direcoes, e a superficie do solo foi coberta com lona plastica para evitar a evaporacao e o crescimento de vegetacao. A condutividade hidraulica saturada (Ko) do solo apresentou um valor igual a 13,0 cm/h. A aplicacao de agua foi feita por microtubos. A fonte puntual constou de um microtubo de 2mm, situado no centro geometrico da trincheira, acoplado a um reservatorio de carga constante. Para fonte linear, utilizaram-se 20 microtubos de 1 mm. Osvalores medidos foram comparados com os valores estimados, utilizando-se a equacao linearizada de fluxo de agua no solo, sob regime nao permanente, para fonte puntual e para fonte linear, obtida da superposicao dos efeitos puntuais. O parametro k, obtido da curva K funcao de 0, foi igual a 22,75 cm/dia. De posse deste valor, ajustou-se, por tentativas, um igual a 0,12 cm elevado a -1.     ...	
Palavras-Chave: 	Movement; Potencial matricial; Retencao; Retenção de água; Retention.	
Thesagro: 	Água; Engenharia Agrícola; Irrigação; Movimento; Solo.	
Thesaurus Nal: 	irrigation; soil; water.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Uva e Vinho (CNPUV)	
Exemplares: 	CPAMN-UEPP - (6441-1) - ADD - TS - PP - TS 004/1988 -  - TS004/1988 - DIS
CNPUV - (8533-1) - UPC - TS - PP - TS00374 -  - TS00374 - DIS