Data/hora: 23/09/2024 12:52:59

Biblioteca(s): 	Embrapa Clima Temperado.	
Data corrente: 	17/05/2016	
Data da última atualização: 	17/05/2016	
Autoria: 	STEINMETZ, S.; COSTA, A. B. F. da.	
Título: 	Uso da termometria ao infravermelho para caracterizar a necessidade de irrigação do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) II. desempenho do índice baseado na variabilidade da temperatura do dossel vegetativo.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 9., 1995, Campina Grande. Anais... Campina Grande: SBA, 1995. p. 504-505	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Um experimento de campo foi realizado com o objetivo de indicar a necessidade de irrigação do feijoeiro a partir do índice baseado no desvio da diferença de temperatura (DPDSI) entre uma parcela de referência (irrigada) e a parcela que se pretende irrigar. A temperatura do dossel foi medida através de um termômetro infravermelho, modelo Telatemp AG-42. Os resultados sugerem que a irrigacção do feijoeiro seja iniciada quando o desvio padrão da diferença de temperatura (DPDSI) for da ordem de 1,5 C. Estudos complementares são recomendados.	
Palavras-Chave: 	Dossel vegetativo; Feijoeiro; Infravermelho; Termometria.	
Thesagro: 	Irrigação; Phaseolus Vulgaris; Temperatura.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/143079/1/CBAgro9-1995-Uso-da-Termometria-5368.pdf	
Registro original: 	Embrapa Clima Temperado (CPACT)	
Exemplares: 	CPACT - (19137-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS