Data/hora: 22/09/2024 16:41:54

Biblioteca(s): 	Embrapa Milho e Sorgo.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	A - 2	
Data corrente: 	16/03/2018	
Data da última atualização: 	05/02/2019	
Autoria: 	SANTOS, J. P. dos; COTA, G. E. M.; LIMOEIRO, B. F.; PEDRAS, K. C.; COSTA, A. M. da; VIANA, J. H. M.	
Afiliação: 	João Pedro dos Santos, Universidade Federal de Minas Gerais; Guilherme Eduardo Macedo Cota, Universidade Federal de Minas Gerais; Brenda Fernandes Limoeiro, Universidade Federal de Minas Gerais; Klinsmann Cortezzi Pedras; Adriana Monteiro da Costa, Universidade Federal de Minas Gerais; JOAO HERBERT MOREIRA VIANA, CNPMS.	
Título: 	Susceptibilidade à erosão no Rio Gualaxo do Norte-MG.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	Caminhos de Geografia, Uberlândia, v. 18, n. 63, p. 286-307, set. 2017.	
DOI: 	http://dx.doi.org/10.14393/RCG186313	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	No ano de 2015 a barragem de contenção de rejeitos de Fundão, pertencente à mineradora Samarco S/A se rompeu, causando o maior desastre socioambiental envolvendo mineração no Brasil. O rompimento gerou uma nova configuração espacial em termos erosivos para a bacia, sobretudo no que tange aos sistemas fluviais. Frente ao exposto, o trabalho objetivou mapear a susceptibilidade à erosão na bacia hidrográfica do rio Gualaxo do Norte, Mariana (MG). Para tanto, foi utilizado o método de Analytic Hierarchy Process (AHP) a partir de variáveis pré-definidas para identificação dos locais onde o rejeito de minério ficou depositado. Os resultados indicam que as classes ?Forte? e ?Muito Forte? para susceptibilidade à erosão aparecem, principalmente, na calha dos cursos d'água atingidos pelos sedimentos. Esse rejeito formou uma nova camada superficial de material particulado que se apresenta fino e sem estrutura que ali permaneceu colmatado. Deste modo, os cenários de turbidez das águas são agravados pela presença do rejeito nas calhas fluviais e pelo carreamento do material depositado nas áreas adjacentes para os fundos de vale, ocasionando forte impacto na morfologia do canal e na biota aquática.	
Palavras-Chave: 	Desastre Ambiental.	
Thesagro: 	Erosão; Sistema de Informação Geográfica.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/174054/1/Susceptibilidade-erosao.pdf	
Registro original: 	Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)	
Exemplares: 	CNPMS - (28188-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS