Data/hora: 16/06/2024 04:19:02

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	04/02/2014	
Data da última atualização: 	04/02/2014	
Autoria: 	SANTOS, L. M.; COSTA, B. R. S.; BASSOI, L. H.	
Afiliação: 	LUCIANA MARTINS SANTOS; BRUNO RICARDO SILVA COSTA; LUIS HENRIQUE BASSOI, CPATSA.	
Título: 	Calibração de sensor de capacitância para a medida da umidade em Neossolo Quartzarênico no Semiárido.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 8., 2013, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2013.	
Páginas: 	p. 331-337.	
Série: 	(Embrapa Semiárido. Documentos, 253).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O monitoramento da umidade do solo é essencial para o manejo adequado da irrigação, podendo ser realizado por vários métodos, como o que a relaciona com as propriedades dielétricas do solo. O objetivo deste trabalho foi obter curvas de calibração para um sensor capacitivo para medida da umidade do solo. Amostras de um Neossolo Quartzarênico foram coletadas a 0,20-0,30 m, 0,50-0,60 m e 0,80-0,90 m de profundidade, em área irrigada do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho, em Petrolina, PE. As equações de calibração foram obtidas a partir da análise de regressão da relação entre a umidade do solo (q, m³.m-³) e a tensão elétrica de saída do sensor (V). As equações lineares e não lineares (quadrático) explicam a relação entre as variáveis estudadas. Foram obtidos altos valores de coeficiente de correlação (r > 0,90) e de determinação (r² > 0,90) para ambas as curvas de calibração, obtidas para as três camadas de solo. A validação dos modelos foi ratificada pelo índice de desempenho (c) classificado como ótimo (c > 0,85), sendo obtido índice de concordância (d) maior que 0,90 entre os valores de q observados e simulados. Além disso, verificaram-se baixos valores do erro médio associado às funções de regressão.	
Palavras-Chave: 	Natural resource.	
Thesagro: 	Agricultura de Precisão; Irrigação; Recurso natural; Solo; Solo Arenoso.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/96359/1/SDC253.pdf-43.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (51676-1) - UMT - AA - DD -  -  -  - DIS