Data/hora: 16/06/2024 00:10:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Tabuleiros Costeiros.	
Data corrente: 	28/04/2011	
Data da última atualização: 	28/04/2011	
Autoria: 	PACHECO, E. P.; COSTA, J. V. T. da; CANTALICE, J. R. B.	
Afiliação: 	EDSON PATTO PACHECO, CPATC; JOSE VALDEMIR TENORIO DA COSTA, USINA CORURIPE AÇÚCAR E ALCOOL ALAGOAS; JOSE RAMON BARROS CANTALICE, UFRPE.	
Título: 	Uso da Capacidade de suporte de carga como prevenção da compactação subsuperficial de um argissolo cultivado com cana-de-açúcar.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2010.	
Páginas: 	20 p.	
Série: 	(Embrapa Tabuleiros Costeiros. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 64).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os Argissolos cultivados com cana-de-açúcar nos Tabuleiros Costeiros nordestinos, geralmente, são favorecidos por topografia plana e profundidade adequada. No entanto, o tráfego intenso de máquinas agrícolas pesadas, utilizadas nas operações de colheita e tratos culturais, pode causar compactações subsuperficiais prejudicando o aprofundamento das raízes das plantas, o que pode comprometer a produtividade e longevidade das lavouras. O presente trabalho teve como objetivo estimar a capacidade de suporte de carga (CSC) do horizonte AB de um Argissolo Amarelo cultivado com cana-de-açúcar, por meio da pressão de pré-compactação (&#963;p) e da resistência à penetração em laboratório (RPL), como alternativa para planejamento de operações motomecanizadas e prevenção da compactação do solo em subsuperfície. O estudo foi realizado na Fazenda Progresso da Usina Coruripe, Alagoas. Foram considerados como tratamentos cinco áreas cultivadas com cana-de-açúcar representando diferentes tempos de uso e dois tipos de cultivo: 4 anos cultivo de inverno (4 anos I); 14 anos cultivo de inverno (14 anos I); 14 anos cultivo de verão (14 anos V); 30 anos cultivo de inverno (30 anos I); 30 anos cultivo de verão (30 anos V) e uma área de mata (Mata) que foi considerada como testemunha padrão. Por meio dos resultados obtidos, concluímos que o horizonte AB do Argissolo estudado teve sua &#963;p e RPL aumentadas, revelando a compactação na profundidade entre 0,20 e 0,30 m devido ao tráfego de máquinas nas lavouras de cana; a CSC pode ser estimada pela RPL, com objetivo de planejamento de operações mecanizadas para evitar compactações adicionais em subsuperfície; outros estudos sobre a interface pneu-solo devem ser realizados para determinar modelos que considerem as condições da camada de solo subjacente ao horizonte subsupercicial, além da pressão de inflação dos pneus e carga sobre os rodados.	
Palavras-Chave: 	Agrissolo; Cana-de-açúcar.	
Thesagro: 	Compactação do Solo; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/33372/1/bp-64.pdf	
Registro original: 	Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)	
Exemplares: 	CPATC - (22273-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS