Data/hora: 19/06/2024 15:56:35

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 23/03/2005
Data da última atualização: | 23/03/2005
Autoria: | PEREIRA, M. F. L.; SAITO, J. H.; COSTA, L. F.; CRUVINEL, P. E.; MINATEL, E. R.; SILVA, J. L.
Título: | Análise do desempenho de uma arquitetura paralela de processadores DSP para reconstrução de imagens temográficas com diferentes algorítmos de comunicação entre processos.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | In: WORKSHOP EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS DE ALTO DESEMPENHO, 4., nov. 2003, São Paulo, SP. Anais... São Paulo: Sociedade Brasileira de Computação, 2003. p. 88-95.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho apresenta a análise de desempenho de uma arquitetura multiprocessadora composta de Processadores Digitais de Sinais (DSP) da Texas lnstruments TMS320C40 operando sob diferentes algoritmos de comunicação entre processos. Esta arquitetura foi organizada para a reconstrução tridimensional de cortes tomográficos e testes foram realizados com dados obtidos de um minitomógrafo de solos da Embrapa Instrumentação Agropecuária.
Palavras-Chave: | alto desempenho; Construção de Imagens; Raios-x.
Thesagro: | Matemática; Tomografia.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8753-1) - UPC - SP - -- - PROCI-03.00098 -  - 2003.00098 - DIS