Data/hora: 21/09/2024 04:00:34

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	20/02/2013	
Data da última atualização: 	24/04/2024	
Autoria: 	FIDALGO, E. C. C.; SCHULER, A. E.; COSTA, M. D. A. da.	
Afiliação: 	ELAINE CRISTINA CARDOSO FIDALGO, CNPS; AZENETH EUFRAUSINO SCHULER, CNPS; MICHELL DOUGLAS ALVES DA COSTA, PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO.	
Título: 	Procedimentos para elaboração de mapas de declividade e comprimento de rampa para o estado de Santa Catarina na região Sul do Brasil.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA, 19., 2012, Lages. Conservação do solo e da água no Brasil: preceitos e ações no ensino, na pesquisa e na extensão: anais. [S.l.]: SBCS, 2012. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A declividade e o comprimento de rampa das encostas são importantes variáveis para o estudo da vulnerabilidade das terras. O presente trabalho objetivou descrever os procedimentos de elaboração dos mapas de declividade e comprimento de rampa para o estado de Santa Catarina e disponibilizá-los. Foram utilizados dados de elevação do terreno provenientes do radar SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), e através desses, foi feito o processamento dos dados altimétricos para obtenção da declividade e comprimento de rampa utilizando-se os programas ArcGIS10.0, da ESRI e SAGA GIS. A metodologia empregada indica que 40% da área do estado apresenta declividade entre 15 a 45%, considerado ondulado a forte ondulado. Aproximadamente 15% da área do estado apresenta comprimentos de rampa superiores a 200m.	
Palavras-Chave: 	ArcGis; Declividade; Elevação do terreno; Vulnerabilidade.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/950150/1/Procedimentos-para-elaboracao-de-mapas-de-declividade-2012.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (17112-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2013.00063 - DIS