Data/hora: 21/09/2024 07:06:06

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	01/11/2006	
Data da última atualização: 	23/12/2014	
Autoria: 	FRANÇA-NETO, J. B.; KRZYZANOWSKI, F. C.; COSTA, O.; COSTA, N. P. da; HENNING, A. A.	
Afiliação: 	JOSÉ DE BARROS FRANÇA-NETO, CNPSO; FRANCISCO CARLOS KRZYZANOWSKI, CNPSO; Sementes Adriana; NELIO PACHECO DA COSTA, SPM GGE; ADEMIR ASSIS HENNING, CNPSO.	
Título: 	Classificação por densidade da semente de soja e sua qualidade fisiológica.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	Informativo ABRATES, Pelotas, v. 16, n.1/3, p. 22, mar. 2006.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Edição dos Resumos do XIV Congresso Brasileiro de Sementes, Foz do Iguaçu, ago. 2005.	
Conteúdo: 	A mesa de gravidade, também conhecida como mesa dessimétrica, é amplamente utilizada no beneficiamento de sementes de soja no Brasil. Entretanto, são poucos os trabalhos de pesquisa que estudaram em detalhes a eficiência desse equipamento. O objetivo do presente estudo foi avaliar a contribuição da classificação da semente de soja por densidade sobre a sua qualidade fisiológica. Sementes da cultivar MT/BR 53 (Tucano), após limpeza e classificação por tamanho, foram selecionadas por densidade pela mesa de gravidade (CASP S 120). Amostras de semente foram coletadas de 10 em 10 cm ao longo da descarga, em duas máquinas, perfazendo 12 tratamentos com quatro repetições. Avaliaram-se a densidade, em kg/m³, e a qualidade fisiológica da semente, através do teste de tetrazó1io (TZ). A densidade variou de 774,5 kg/m³, na bica de descarte, a 811,1 kg/m³, na parte mais alta da descarga. A TZ-viabilidade variou de 54,0% a 90,1%, tendo estabilizado a partir dos 70 cm, em relação a bica de descarte. O TZ-vigor variou de 50,0% a 89,3%, estabilizando a partir dos 40 cm da bica de descarte. O índice total de danos mecânicos determinados, pelo TZ variou de 51,9% a 16,6%, estabilizando a partir dos 40 cm da bica de descarte. Os danos mecânicos sérios (6-8) variaram de 45,3% a 9,0%, estabilizando a partir dos 30 cm da bica de descarte. Concluiu-se que a mesa de gravidade contribui efetivamente para a melhoria da qualidade do lote de semente, através do incremento dos índices de viabilidade e de vigor e pela redução dos índices de dano mecânico, no lote classificado. Isso confirma a sua importância como máquina de acabamento final na linha de beneficiamento de semente de soja.	
Palavras-Chave: 	Semente de soja.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/114399/1/Classificacao-por-densidade-da-semente-de-soja-e-sua-qualidade-fisiologica.pdf	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (26757-1) - UPC - RA - PP -  -  -  - DIS