Data/hora: 09/06/2024 03:35:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	10/10/2012	
Data da última atualização: 	23/10/2012	
Autoria: 	OLIVEIRA, P. M. de; COELHO, E. F.; CRUZ, A. J. de S.; COUTINHO, R. C.; SIMÕES, D. A.	
Afiliação: 	POLYANNA MARA DE OLIVEIRA, EPAMIG; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; ARTENIS JARDEL DE SOUSA CRUZ, UNIMONTES; RODRIGO CARDOS COUTINHO, UNIMONTES; DANILO ANTUNES SIMÕES, UNIMONTES.	
Título: 	Lâminas de irrigação no primeiro ciclo dos genótipos Prata-anã e Princesa nas condições do Norte de Minas.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INGENIERIA AGRICOLA, 10.; CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 41., 2012, Londrina. A engenharia agrícola na evolução dos sistemas de produção: artigos completos. Londrina: SBEA, 2012. 1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta produtiva dos genótipos Prata-Anã e Princesa a diferentes lâminas de irrigação. O trabalho foi conduzido no norte de Minas Gerais. Utilizaram-se mudas plantadas nos espaçamento de 2,0 x 2,5 metros. Os tratamentos consistiram de cinco lâminas de irrigação (25%, 50%, 75%, 100% e 125% da evapotranspiração de referência - ETo) e dois genótipos de bananeira (Prata-Anã e Princesa). A lâmina de irrigação foi determinada com base na evaporação do Tanque Classe A. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados com esquema de parcela subdividida com três blocos. A produtividade aumentou linearmente com o aumento da lâmina de irrigação. O genótipo Prata-Anã possui menor ciclo vegetativo, o genótipo Princesa apresenta menor ciclo produtivo e maior produtividade de fruto e não há diferença entre os genótipos para o ciclo total. O ciclo produtivo estimado diminui 11,11% com o aumento da lâmina de irrigação de 25% da ETo para 125% da ETo. O ciclo total estimado diminui 8,82% com o aumento da lâmina de irrigação de 25% da ETo para 125% da ETo. A produtividade de fruto estimada aumenta 35,20% com o aumento da lâmina de irrigação de 25% da ETo para 125% da ETo.	
Thesagro: 	Banana; Irrigação.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/67850/1/TR-POSTER0231-3-2.pdf	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (28801-1) - UPC - RA - PP - CD2012.013 -  -  - PCT