Data/hora: 23/09/2024 20:11:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	12/03/2010	
Autoria: 	CRUVINEL, P. E.; CRESTANA, S.; ARTAXO, P.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; USP-Instituto de Fisica.	
Título: 	O uso de indução de raios X por prótons (PIXE) na identificação e medida de elementos e elementos-traço em meios porosos.	
Ano de publicação: 	1993	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO SOBRE ESCOAMENTO EM MEIOS POROSOS-ENEMP, 21., out. 1993, Ouro Preto, MG. Programacao e resumos... Ouro Preto: UFMG-Escola de Engenharia, 1993.	
Páginas: 	p.P10.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Um metodo alternativo para identificacao e medida de elementos e elementos-traco em meios porosos vem sendo desenvolvido com o uso da tecnica de inducao de raios X por protons. Em particular, amostras de solo da Estacao Experimental de Pindorama, do Instituto Agronomico do Estado de Sao Paulo, SP, foram analisadas e elementos tais como Al,Si,Cl,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Cu,Zn,Se,Br,Rb,Sr e Zr foram identificados e medidos em microgramas/gramas. Sabe-se que um grande numero de elementos estao presentes em solos, com concentracoes que variam em parte por bilhao e dezenas de parte por milhoes. Os elementos mais comuns sao Al,Si,K,Ca,Ti,V,Cr,Fe,Cu,Zn,Br,Rb,Mo,Cd e Pb. Assim como em amostras biologicas, muitos desses elementos apresentam grande importancia para a nutricao de plantas, enquanto outros sao toxicos e tem-se alguns com comportamento nao totalmente conhecido. A tecnica de inducao de raios X por protons (PIXE) e rapida, nao-destrutiva e util para identificar e medir elementos e elementos-traco em amostras de solo e outros meios porosos. Analises das amostras de solo foram feitas utilizando-se um acelerador Pelletron serie S, instalado no Instituto de Fisica da Universidade de Sao Paulo, SP. Nas analises foi utilizada energia de 2.4MeV, corrente tipica de 15nA e tempo da ordem de 400 segundos/amostra. Para a calibracao utilizou-se um material padrao como referencia (NIST-SRM no. 1646), provindo do Bureau Nacional de Padroes. Esse material e recomendado para analise de sedimentos, solos ou materiais com matriz similar.	
Palavras-Chave: 	Elementos; Elementos-traço; Medida; Meios porosos; PIXE.	
Thesagro: 	Identificação; Indução; Raio X; Solo.	
Thesaurus Nal: 	protons.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5315-1) - UPC - SP - -- - PROCI-93.00025 -  - 1993.00025 - DIS