Data/hora: 24/06/2024 23:06:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	FERREIRA, W. S.; CRUVINEL, P. E.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Resultados de campo de medidas de micro-variacoes de orgaos vegetais com o uso de uma instrumentacao com sensor baseado em fibra optica.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Resumos estendidos do Grupo de Instrumentacao... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1995.	
Páginas: 	p.186-189.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A instrumentacao para a medida de microvariacoes de orgaos vegetais apresentada neste trabalho foi desenvolvida baseada no interferometro de Mach Zehnder. O comportamento operacional do instrumento foi analisado em uma faixa ampla de temperatura, o mesmo tendo sido ensaiado ate a uma temperatura de 60 graus. Observou-se que a variacao da temperatura provoca um deslocamento da linha de base no sinal gerado pelo sensor baseado em fibra optica, com a respectiva mudanca das amplitudes dos picos de tensao, gerados como decorrencia das franjas provindas do interferometro. Dessa forma, o instrumento desenvolvido converte a variacao de deslocamento em numero de pulsos, os quais sao contados e correlacionados ao deslocamento a ser medido. O uso de um filtro analogico aflutuacao da linha de base possibilitou a sua operacao em corretas e confiaveis condicoes a ate a temperatura de 60 graus.	
Palavras-Chave: 	Dimensoes; Fibra optica; Instrumentacao; Medidas; Microvariacoes; Orgaos; Sensor; Vegetais.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5440-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00041 -  - 1995.00041 - DIS