Data/hora: 12/06/2024 01:43:02

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | VENTURINI, Y. R.; CRUVINEL, P. E.
Afiliação: | UFSCar; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Desenvolvimento de um algoritmo para analise da qualidade de imagens obtidas com um minitomografo de raio-X, baseado no uso do espectro de potencia.
Ano de publicação: | 1995
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1995.
Páginas: | p.164.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com o grande avanco tecnologico, a utilizacao da eletronica e de computadores tem-se expandido. Neste contexto encontra-se o processamento digital de imagens, o qual tem se mostrado de grande utilidade dentro da area agricola. O Nucleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Instrumentacao Agropecuaria (NPDIA-EMBRAPA) desenvolveu um minitomografo dedicado a fisica dos solos, o qual utiliza programas computadorizados para controle, aquisicao de dados, reconstrucao e visualizacao de imagens. Surge, entao, a necessidade de uma avaliacao mais rigorosa da qualidade das imagens obtidas por esse sistema, estimulando a realizacao deste trabalho. Foi desenvolvido um algoritmo capaz de avaliar a qualidade de imagens, mediante os diversos parametros que envolvem sua aquisicao. A qualidade de uma imagem pode ser avaliada atraves da quantidade de ruido existente na mesma. Nesse sentido, tem sido estudado o comportamento do sistema diante da variacao desse parametro, utilizando a densidade espectral de potencia da imagem de um objeto conhecido.
Palavras-Chave: | Algoritmo; Imagem; Minitomografo.
Thesagro: | Análise; Qualidade; Raio X.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (5481-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00127 -  - 1995.00127 - DIS
CNPDIA - (5482-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00126 -  - 1995.00126 - DIS