Data/hora: 24/06/2024 17:58:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	CRUVINEL, P. E.; ARTAXO, P.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.	
Título: 	Uso da técnica de indução de raio X por prótons para estudos agrícolas associados com metais pesados.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 20., jun. 1997, Caxambu, MG. Resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1997.	
Páginas: 	p. 51.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Discute-se neste trabalho a potencialidade da tecnica de inducao de raiosX por protons como metodologia analitica para o estudo de processo de contaminacao de areas agricolas por metais pesados. Adicionalmente, o uso dessa metodologia e ilustrada com estudo da variabilidade espacial dos metais pesados Cobre (Cu), Cromo (Cr) e Zinco (Zn) em uma parcela da fazenda Experimental do Instituto Agronomico de Campinas, situada no municipio de Pindorama, SP, Brasil, aqual tem area de 532 ha e aproximadamente as coordenadas 48, 55 graus W e 21,13 graus S. Resultado desta tecnica de analise mostram que o metodo de inducao de raios X por protons e rapido, nao destrutivo e util para identificar e medir metais pesados em amostra de solo e outros meios porosos. Analises das amostras de solo foram feitas utilizando um acelerador Pelletron instalado no Instituto de Fisica da Universidade da Sao Paulo, SP. Utilizou-se energia de 2,4MeV, corrente tipica de 15nA e tempo da ordem de 400 segundos/amostras. Para a calibracao utilizou-se o material padrao de referencia NIST-SRM No. 1646, o qual e recomendado para analises de sedimentos, solos ou materiais com matriz similar. Os instrumentos usados para o processamento do sinal foram um detector de Si(Li) da Kevex modelo 3000 com resolucao de 175eV em 5,9KeV, com outros equipamentos convencionais para medidas nucleares associados a um multicanal ADCAM Analyst, Modelo 100U da EG&G ORTCE.	
Palavras-Chave: 	Estudos agricolas; Metais pesados; Tecnica de inducao.	
Thesagro: 	Raio X.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5658-1) - UPC - SP - -- - PROCI-97.00068 -  - 1997.00068 - DIS