Data/hora: 24/06/2024 14:24:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	20/08/2003	
Data da última atualização: 	08/05/2008	
Autoria: 	MARTINEZ, A. C.; CRUVINEL, P. E.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP.	
Título: 	Uso de transformada rápida de hough na determinação do volume de gotas de chuva natural ou artificial.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA-CONBEA, 31., 2002, Salvador. CONBEA 2002: anais. Salvador: SBEA: UFBA; S. l.: EMBRAPA, 2002. p. 1454-1457.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste trabalho é apresentado um estudo da utilização de técnicas de transformada rápida de Hough Circular para a medida do volume de gotas de chuva natural ou artificial e sua distribuição. O impacto de gotas de chuva em solos tem importantes efeitos em questões como erosão, quebra de agregados, selamento de superfícies e na infiltração da água no solo. Adicionalmente, os volumes de gotas de chuvas artificiais e sua distribuição de volume, obtidas a partir de sistemas de irrigação agrícola, são de importância prática, visto que as pequenas gotas estão sujeitas à direção do vento, ocorrendo distorção no padrão. O uso de transformada rápida de  Hough Circular  mostrou-se adequado para a análise, uma vez que resultados indicam ótima detecção de volumes entre 1 a 20 um de diâmetro.	
Palavras-Chave: 	Irrigação agrícola; Processamento de imagem; Volume de gotas.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (7942-1) - UPC - SP - -- - PROCI-02.00091 -  - 2002.00091 - DIS