Data/hora: 22/09/2024 16:46:27

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	03/12/2020	
Data da última atualização: 	07/12/2020	
Autoria: 	ALVES, E. da S.; FILGUEIRAS, R.; RODRIGUES, L. N.; CUNHA, F. F. da; ALEMAN, C. C.	
Afiliação: 	LINEU NEIVA RODRIGUES, CPAC.	
Título: 	Water stress coefficient determined by orbital remote sensing techniques.	
Complemento do título: 	Coeficiente de estresse hídrico determinado por técnicas de sensoriamento remoto orbital.	
Ano de publicação: 	2020	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 24, n. 12, p. 847-853, 2020.	
Páginas: 	p. 847-853	
ISSN: 	1807-1929	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Em regiões onde a área irrigada é crescente e a disponibilidade hídrica é reduzida, como o Oeste do Estado da Bahia, Brasil, o emprego de técnicas que contribuam para melhorar a eficiência de uso de água é primordial. Uma das formas de melhor adequação da irrigação é através da melhoria do cálculo da evapotranspiração atual (ETa), que entre outros fatores, é influenciada pelo secamento do solo, sendo importante entender essa relação, que geralmente é contabilizada nos modelos de manejo de irrigação por meio do coeficiente de estresse hídrico (Ks). Este estudo objetivou estimar o coeficiente de estresse hídrico (Ks) por meio de informações obtidas via sensoriamento remoto, combinadas com informações de campo. Para isto, realizou-se um estudo no município de São Desidério, área localizada no Oeste da Bahia, utilizando imagens do satélite Landsat-8. O Ks foi calculado pela relação entre a evapotranspiração da cultura e a ETa, calculada pelo Simple Algorithm for Evapotranspiration Retrieving (SAFER). O Ks estimado por sensoriamento remoto apresentou para os estádios em desenvolvimento e médio, erros médios da ordem de 5,50%. No estádio final de desenvolvimento do milho os erros obtidos foram de 23,2%.	
Palavras-Chave: 	Oeste da Bahia; Uso da água.	
Thesagro: 	Deficiência Hídrica; Evapotranspiração; Modelo Matemático.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/218663/1/LINEU-Aberto-Water-stress-coefficient-determined-by-orbital-remote-sensing-techniques.pdf	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (36825-1) - UPC - AP - DD - DIGITAL -  - DIGITAL - DIS