Data/hora: 04/06/2024 03:02:34

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 19/06/2018
Data da última atualização: | 21/06/2018
Autoria: | BRAZ, E. M.; BASSO, R. O.; CURTO, R. De A.; MATTOS, P. P. de; SILVA, J. P.
Afiliação: | EVALDO MUNOZ BRAZ, CNPF; Renato Olivir Basso, Elabore Projetos e Consultoria Florestal; Rafaella De Angeli Curto, Bolsista da Embrapa Florestas; PATRICIA POVOA DE MATTOS, CNPF; Jairo Poncio Silva, Palmasola S/A.
Título: | Densidade ótima de estradas para a exploração em plano de manejo florestal.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO DE COLHEITA E TRANSPORTE DE MADEIRA, 18., 2018, Ribeirão Preto. Anais. Brasília, DF: Embrapa; Colombo: Embrapa Florestas, 2018.
Páginas: | p. 45-49.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Objetivou-se com o presente trabalho determinar a densidade ótima de estradas para a extração da madeira com um trator skidder em um Plano de Manejo Florestal de 500 ha, localizado na microrregião de Sinop, MT. Realizou-se o cálculo da separação ótima entre estradas, permitindo obter distâncias ideais de arraste para o skidder, com menores custos de utilização e de construção de estradas. Recomenda-se a densidade de estradas de 26 m.ha-1, largura de 4 m e estaleiros de 20 m x 20 m, cuja abertura da área corresponde a 1,35%, obedecendo ao limite fixado pela legislação, que é de 2%.
Palavras-Chave: | Manejo florestal; Separação ótima; Skidder; Tempo.
Categoria do assunto: | K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/178856/1/2018-AAC-Evaldo-SCTM-Densidade.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56380-1) - UMT - AA - DD -  -  -  - DIS