Data/hora: 17/06/2024 08:53:51

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 18/08/1993
Data da última atualização: | 18/06/2021
Autoria: | DALL'AGNOL, A.; PAN, C. L.; BONATO, E. R.; VELLOSO, J. A. R. de O.
Afiliação: | AMELIO DALL AGNOL, CNPSO.
Título: | Perda de soja na colheita mecanica.
Ano de publicação: | 1973
Fonte/Imprenta: | In: REUNIAO CONJUNTA DE PESQUISA DE SOJA - RS/SC, 1., 1973, Passo Fundo. Pesquisa com soja na Estacao Experimental de Passo Fundo. Passo Fundo: IPEAS-Estacao Experimental de Passo Fundo, 1973.
Páginas: | p. 78-82.
Idioma: | Português
Notas: | Anais.
Conteúdo: | Muitos agricultores ficam alarmados com a quantidade de soja que fica na lavoura apos a colheita pelas combinadas. E comum observar-se os campos verdes apos lavrados para o plantio do trigo que se segue a colheita da soja. Sao plantas nascidas de graos que debulharam e cairam ao solo pela passagem da colheitadeira ou nascidas de graos que ficaram em vagens de baixa insercao nao colhidas pela lamina que passa acima delas ou ainda de plantas cortadas e que cairam ao solo sem serem trilhadas. Muitos sao os fatores que contribuem para que haja uma maior ou menor perda. Alguns controlaveis, outros incontrolaveis. Alguns facilmente determinaveis, como por exemplo, perdas devidas a epoca de plantio ou variedades usada. Outros de dificil determinacao, como perdas devidas a velocidade do molinete, tipo da maquina, atraso da colheita apos a maturacao, etc. Fizemos um levantamento, com a finalidade de se conhecer precisamente quanto por cento as perdas significam sobre a producao e quais as principais causas que as determinam.
Palavras-Chave: | Brasil; Harvest; Mechanical loss; Rio Grande do Sul; Soybean.
Thesagro: | Colheita; Perda; Soja.
Thesaurus Nal: | Brazil.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/223599/1/ID-8499.pdf
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (8499-1) - UPC - AA - DD - 633.3406081 - R444p -  - DIS