Data/hora: 21/06/2024 11:42:29

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Tipo da produção científica: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento
Data corrente: | 18/02/2014
Data da última atualização: | 22/09/2016
Autoria: | ALMEIDA, R. L. da S.; DANTAS NETO, J.; SILVA, E. F. da; ALMEIDA FILHO, R. L. da S.
Afiliação: | ROGER LUIZ DA SILVA ALMEIDA, UESB; JOSÉ DANTAS NETO, UFCG; ENIO FRAGA DA SILVA, CNPS; ROGER LUIZ DA SILVA ALMEIDA FILHO, UESB.
Título: | Análise hidráulica de um sistema de irrigação por aspersão do tipo canhão hidráulico.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2013.
Páginas: | 17 p.
Série: | (Embrapa Solos. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 236).
ISSN: | 1678-0892
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo calcular a uniformidade de irrigação para sistema de irrigação por aspersão do tipo canhão hidráulico submetido a vários espaçamentos em campo. Foi conduzido na propriedade hidroagrícola Lagoa do Ouro, no Município de Jequié, Bahia. O aspersor utilizado é do tipo canhão hidráulico, Plona-PLN 25. Foram utilizados 80 coletores no campo espaçados de 6 (m) para coleta das lâminas de água (mm). A evapotranspiração potencial da cultura foi medida a partir do tanque classe "A" instalado na propriedade. Os maiores valores apresentados de coeficientes de uniformidade CUC e CUD foram de 78% e 71% respectivamente para o espaçamento de 36x36 m; e os menores, 67% e 30% para o espaçamento 42x42 m.
Palavras-Chave: | Canhão hidráulico; Uniformidade.
Thesagro: | Equipamento de irrigação; Irrigação; Irrigação por aspersão.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/139774/1/BPD-236-Analise-Hidraulica-Irrigacao.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (17991-1) - UMT - FL - DD - BPD 236 -  - 2014.00109 - DIS