Data/hora: 23/09/2024 15:58:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	26/10/2018	
Data da última atualização: 	26/10/2018	
Autoria: 	HILLIG, E.; DIGNER, T.; DIAS, A. N.	
Título: 	Propriedades físico-mecânicas da madeira de uva-do-japão.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 38, e201601195, 2018. 6 p.	
DOI: 	10.4336/2018.pfb.38e201601195	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Nota científica.	
Conteúdo: 	Foram avaliadas as propriedades físico-mecânicas da madeira de Hovenia dulcis Thumberg, proveniente de seis árvores e retiradas de três posições no fuste. A massa específica aparente média foi de 0,64 g cm-3 e a umidade de equilíbrio, após condicionamento a 20 o C e 65% de umidade relativa do ar, foi de 15,5%. Houve diferença das propriedades físicas da madeira entre árvores e posição no fuste. Os valores médios das propriedades mecânicas indicam enquadramento na classe C20 de classificação para madeiras de dicotiledôneas da Norma NBR 7190/97, exceto para módulo de elasticidade em compressão paralela.	
Palavras-Chave: 	Massa específica; Mechanical strength; Resistência mecânica; Uva do japão.	
Thesagro: 	Hovenia Dulcis.	
Thesaurus Nal: 	Specific gravity.	
Categoria do assunto: 	K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/185207/1/1195-18058-1-PB.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (56523-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS