Data/hora: 22/06/2024 14:07:55

Biblioteca(s): | Embrapa Uva e Vinho.
Data corrente: | 20/11/2012
Data da última atualização: | 31/10/2019
Autoria: | PEREIRA, L. de V.; GEBLER, L.; HOFF, R.; FARIAS, A. R.; TONIOLO, G. R.
Afiliação: | LIESE DE VARGAS PEREIRA, UCS; LUCIANO GEBLER, CNPUV; ROSEMARY HOFF, CNPUV; ANDRE RODRIGO FARIAS, CNPUV; GUSTAVO RODRIGUES TONIOLO, UFSM.
Título: | Mapeamento da condutividade elétrica do solo como ferramenta para gerenciamento agrícola visando reduzir impactos ambientais.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA PARA O MEIO AMBIENTE, 3.; SEMINÁRIO DE GESTÃO AMBIENTAL NA AGROPECUÁRIA, 3., 2012, Bento Gonçalves. Anais... Bento Gonçalves: Fiema Brasil: UCS: Embrapa, 2012.
Páginas: | 7 p.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O trabalho foi realizado a partir do mapeamento da Condutividade elétrica do solo (CE)em um Latossolo Vermelho distrófico por meio da utilização do equipamento VERIS 3100,em um pomar comercial de maças no município de Vacaria, RS. Os mapas gerados através do software Surfer, indicaram a existência de variáveis que diferem o solo quanto a suas características dentro de uma área tratada como homogênea. Essa variabilidade demonstra que usualmente são utilizados métodos e ferramentas inadequadas para o estabelecimento de unidades de gerenciamento do ambiente agrícola e seu conhecimento poderia reduzir o impacto ambiental gerado pela recomendação e manejo incorreto de insumos aplicados ao solo.Palavras chaves: condutividade elétrica do solo, unidades de gerenciamento, agricultura sustentável
Palavras-Chave: | Unidade de gerenciamento; Zoneamento.
Thesagro: | Agricultura; Agricultura Sustentável; Condutividade Eletrica; Impacto Ambiental; Mapa; Meio ambiente; Solo.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/194092/1/IX-Congresso-Internacional-de-Custos-2012-2.pdf
Registro original: | Embrapa Uva e Vinho (CNPUV)
Exemplares: | CNPUV - (14205-1) - UPC - AA - DD - SP00798 -  - SP00798 - DIS