Data/hora: 12/06/2024 02:41:05

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste.
Data corrente: | 30/10/2009
Data da última atualização: | 11/11/2022
Autoria: | SUAREZ, W. T.; PESSOA-NETO, O. D.; SANTOS, V. B. dos; FARIA, R. C.; FATIBELLO-FILHO, O.; NOGUEIRA, A. R. de A.; ALONSO, J.
Afiliação: | WILLIAN T. SUAREZ, Universitat Autònoma de Barcelona; OSMUNDO D. PESSOA-NETO, UFSCAR, SÃO CARLOS, SP.; VAGNER B. DOS SANTOS, UFSCAR, SÃO CARLOS, SP.; RONALDO C. FARIA, UFSCAR, SÃO CARLOS, SP.; ORLANDO FATIBELLO-FILHO, UFSCAR, SÃO CARLOS, SP.; ANA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA, CPPSE; JULIAN ALONSO, Universitat Autònoma de Barcelona.
Título: | Sistema miniaturizado composto por um microssistema, reator em fase sólida e um minifotômetro aplicados para a determinação de uréia.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA ANALÍTICA, 15.; CONGRESSO IBEROAMERICANO DE QUÍMICA ANALÍTICA, 3., 2009, Salvador, BA. Anais... Salvador: SBQ: UFBA, 2009.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um microssistema em fluxo por multicomutação. Para isto, foi empregado um reator em fase sólida (RFS), um microssistema construído com LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramics) e um minifotômetro como detector.
Palavras-Chave: | LTCC; Minifotômetro; RFS.
Thesagro: | Uréia.
Categoria do assunto: | W Química e Física
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPPSE-2010/18717/1/PROCIARAN2009.00137.pdf
Registro original: | Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Exemplares: | CPPSE - (18717-1) - UPC - RA - DD - PROCI-2009.00137 - SUA - 2009.00137 - DIS