Data/hora: 09/06/2024 15:32:46

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	27/07/1999	
Data da última atualização: 	25/04/2019	
Autoria: 	FEITOSA FILHO, J. C.; BOTREL, T. A.; PINTO, J. M.	
Afiliação: 	JOSE MARIA PINTO, CPATSA.	
Título: 	Variabilidade na distribuicao de ar na agua utilizando um sistema com tubulacoes e emissores submersos e um injetor tipo Venturi.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 27., 1998, Pocos de Caldas, MG. Anais... Lavras: UFLA/SBEA, 1998.	
Páginas: 	v. 1 p. 76-78.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Um experimento construido por uma unidade tipo "Irrigacao por gotejamento" com linhas laterais submersas e um injetor tipo Venturi foi instalado no Laboratorio de Hidraulica da ESALQ-USP visando avaliar a variabilidade na distribuicao de ar na agua trabalhando nas pressoes de servico variando de 49,03 kPa ate 181,41 kPa. Avaliou-se os volumes e as porcentagens de ar incorporada na agua e distribuidos ao longo das linhas laterais, as perdas de carga e os rendimentos. Houve alta variabilidade entre as quantidades de ar distribuidas nos primeiros emissores em relacao aqueles posiconados mais afastados. O porcentual medio de ar distribuido nos primeiros emissores correspondeu a 30,03% do total succionado. Nos segundos e terceiros emissores esse quantitativo decresceu para 7,47% e 2,59%, respectivamente. Houve um aumento no volume de ar incorporado na agua e da uniformidade de distribuicao desse ar com o aumento das pressoes de servico.	
Palavras-Chave: 	Drip irrigation; Emissor; Gotejamento; Injector; Injetor; Tubulacao.	
Thesagro: 	Aeração; Água; Irrigação.	
Thesaurus Nal: 	aeration; water; water distribution.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/196426/1/Congresso-de-engenharia-agricola-pag-76-78.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (7163-1) - UPC - AA - PP - 631.3 - C749a -  - DIS