Data/hora: 21/06/2024 15:30:38

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 16/06/1999
Data da última atualização: | 26/06/2019
Autoria: | PERDOMO, C. C.; FERNANDES, L. C. de O.; GUIDONI, A. L.; FIALHO, F. B.
Afiliação: | CARLOS CLÁUDIO PERDOMO, CNPSA; LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA FERNANDES, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS/Departamento de Zootecnia; ANTÔNIO LOURENÇO GUIDONI, CNPSA; FLAVIO BELLO FIALHO, CNPSA.
Título: | Efeito da ventilação natural e mecânica sobre o desempenho de porcas em lactação.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 34, n. 4, p. 691-99, abr. 1999
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Effect of natural and mechanical ventilation on performance lactation sows.
Conteúdo: | O controle efetivo da ventilacao e fundamental para maximizar o bem-estar, o desempenho e a saude dos suinos. Este trabalho avaliou o efeito de sistemas de ventilacao natural atraves de janelas basculantes (com e sem exaustor eolico) e mecanica, dimensionados para a retirada da carga termica incidente, nas condicoes de verao, sobre o condicionamento ambiental e desempenho de porcas em lactacao, em Concordia, SC, no periodo de 1991/92. Embora tenha sido observado efeito da estacao do ano (P<0,05) sobre as variaveis ambientais, nao houve alteracoes significativas na resposta animal (P>0,05). O condicionamento termico no verao foi considerado estressante em todos os sistemas, com temperaturas (Ti) elevadas (>22,0 graus C.), taxas de ventilacao (Vi) deficientes (<0,2 m/s), baixo consumo alimentar (CR) (<4,3 kg/dia) e alto intervalo desmama-cio (IDC) (>13 dias), em comparacao com as observadas no inverno: Ti (<19,0 graus C.), Vi (<0,1 m/s), CR (<4,57 kg/dia) e IDC (<7 dias), respectivamente. Concluiu-se que sistemas de ventilacao dimensionados apenas para a retirada da carga termica incidente (radiacao solar, calor animal e fontes internas de aquecimento) sao viaveis para o inverno, mas resultam em desconforto termico no verao, em face da maior exigencia de ventilacao.
Palavras-Chave: | Conforto termico; Farrowing housing; Maternidade; Opening forms; Sistemas de ventilacao; Thermal comfort; Tipos de fechamento.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/5909/1/pab454-96.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (5909-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS