Data/hora: 16/06/2024 20:05:59

Biblioteca(s): | Embrapa Acre.
Data corrente: | 01/11/2017
Data da última atualização: | 28/11/2017
Autoria: | PAPA, D. de A.; FIGUEIREDO, E. O.; OLIVEIRA, M. V. N. d'; RODRIGUEZ, L. C. E.; CAMARGO, A. P.; PRATA, G. A.; AMARAL, L. G. de C.; LARANJA, D. C. F.
Afiliação: | DANIEL DE ALMEIDA PAPA, CPAF-Acre; EVANDRO ORFANO FIGUEIREDO, CPAF-Acre; MARCUS VINICIO NEVES D OLIVEIRA, CPAF-Acre; Luiz Carlos Estraviz Rodriguez, Esalq/USP; Alexandre Pansini Camargo, Esalq/USP; Gabriel Atticciati Prata, Esalq/USP; Luísa Gurjão de Carvalho Amaral, Esalq/USP; Danitiele Cristina França Laranja, Esalq/USP.
Título: | Uso do LiDAR no manejo florestal.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | Rio Branco, AC: Embrapa Acre, 2017.
Descrição Física: | 1 folder.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A segunda geração da tecnologia Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora) utiliza-se de um sistema de sensoriamento remoto ativo de escaneamento a laser conhecido como LiDAR (Light Detection and Ranging). Esse equipamento emite radiação eletromagnética a um dado comprimento de onda, sob uma taxa de frequência de repetição para detecção de objetos. Ao ser atingido pelo laser, o alvo reflete a radiação e o equipamento LiDAR detecta o retorno do sinal refletido. Por meio das propriedades da luz refletida no objeto é possível fazer o cálculo da distância, entre o emissor e o objeto que refletiu o pulso, e dessa forma obter o posicionamento geográfico do alvo.
Palavras-Chave: | Geotécnica; Manejo de precisão; Manejo florestal; Manejo forestal.
Thesagro: | Administração florestal; Raio laser; Sensoriamento remoto.
Thesaurus Nal: | Forest management; Lásers; Lidar; Remote sensing.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/167655/1/26395.pdf
Registro original: | Embrapa Acre (CPAF-AC)
Exemplares: | CPAF-AC - (26395-1) - UMT - FD - DD -  -  -  - DIS