Data/hora: 25/06/2024 05:34:36

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 27/07/1999
Data da última atualização: | 25/04/2019
Autoria: | FEITOSA FILHO, J. C.; BOTREL, T. A.; PINTO, J. M.
Afiliação: | JOSE MARIA PINTO, CPATSA.
Título: | Variabilidade na distribuicao de ar na agua utilizando um sistema com tubulacoes e emissores submersos e um injetor tipo Venturi.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 27., 1998, Pocos de Caldas, MG. Anais... Lavras: UFLA/SBEA, 1998.
Páginas: | v. 1 p. 76-78.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um experimento construido por uma unidade tipo "Irrigacao por gotejamento" com linhas laterais submersas e um injetor tipo Venturi foi instalado no Laboratorio de Hidraulica da ESALQ-USP visando avaliar a variabilidade na distribuicao de ar na agua trabalhando nas pressoes de servico variando de 49,03 kPa ate 181,41 kPa. Avaliou-se os volumes e as porcentagens de ar incorporada na agua e distribuidos ao longo das linhas laterais, as perdas de carga e os rendimentos. Houve alta variabilidade entre as quantidades de ar distribuidas nos primeiros emissores em relacao aqueles posiconados mais afastados. O porcentual medio de ar distribuido nos primeiros emissores correspondeu a 30,03% do total succionado. Nos segundos e terceiros emissores esse quantitativo decresceu para 7,47% e 2,59%, respectivamente. Houve um aumento no volume de ar incorporado na agua e da uniformidade de distribuicao desse ar com o aumento das pressoes de servico.
Palavras-Chave: | Drip irrigation; Emissor; Gotejamento; Injector; Injetor; Tubulacao.
Thesagro: | Aeração; Água; Irrigação.
Thesaurus Nal: | aeration; water; water distribution.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/196426/1/Congresso-de-engenharia-agricola-pag-76-78.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (7163-1) - UPC - AA - PP - 631.3 - C749a -  - DIS