Data/hora: 20/06/2024 21:43:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	05/04/2001	
Data da última atualização: 	10/09/2018	
Autoria: 	FEITOSA FILHO, J. C.; BOTREL, T. A.; CAVALCANTE, L. F.; PINTO, J. M.	
Afiliação: 	JOSE MARIA PINTO, CPATSA.	
Título: 	Modelo matematico para definir o funcionamento de um sistema de injecao de produtos quimicos na quimigacao constituido por injetores tipo Venturi duplo.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	Irriga, Botucatu, v. 5, n. 3, p. 179-198, 2000.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O trabalho teve como objetivo desenvolver um modelo matematico para definir o funcionamento de um sistema de injecao de produtos quimicos na quimigacao constituido por injetores tipo Venturi duplo partindo dos dados de cada injetor individual. Foram obtidos parametros hidraulicos como pressoes de servico, diferenciais de pressao, vazoes motrizes, vazoes succionadas, perdas de carga e rendimentos de cada injetor e combinacoes de injetores de 60 x 25 mm; 50 x 25 mm; 40 x 25 mm e 32 mm x 25 mm nas pressoes de servico de 147,09 ate 686,42 kPa. Dentre os resultados, concluiu-se que: a) o modelo matematico representou adequadamente o sistema com injetores duplo, principalmente nas condicoes de media e alta pressoes de servico e diferenciais de pressao; b) o funcionamento do sistema com injetores duplo dependeu de mais de um diferencial de pressao. Aquele obtido entre um ponto a montante do sistema e outro na camara de mistura influiu mais no funcionamento do sistema que o diferencial de pressao entre um ponto na camara de mistura e outro a jusante do sistema; c) a instalacao com injetores duplo permitiu ampliar o limite operacional nas condicoes de media e altas pressoes embora as vazoes succionadas e os rendimentos tenham sido menores que na instalacao do injetor diretamente na tubulacao; d) as dimensoes do injetor contribuiram no desempenho e na vazao succionada. Quanto menores as dimensoes do injetor secundario em relacao as do injetor principal melhor foi o desempenho do sistema; e) as equacoes representativas dos parametros hidraulicos de cada injetor permitiram definir o manejo adequado nas diferentes formas de instalacao.	
Palavras-Chave: 	Injetor tipo Venturi duplo; Quimigacao; Venturi type double injector.	
Thesagro: 	Fertirrigação; Modelo Matemático.	
Thesaurus Nal: 	chemigation; fertigation; mathematical models.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/182655/1/Irriga-v.5-n.3-p.179-198-2000.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (8795-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS