Data/hora: 23/09/2024 10:51:48

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	05/12/2011	
Data da última atualização: 	11/04/2018	
Autoria: 	LENA, B. P.; FLUMIGNAN, D. L.; FARIA, R. T.	
Afiliação: 	Bruno Patias Lena, Universidade de São Paulo/Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/Departamento de Engenharia de Biossistem; Danilton Luiz Flumignan, Universidade de São Paulo/Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/Departamento de Engenharia de Biossistem; Rogério Teixeira de Faria, Instituto Agronômico do Paraná.	
Título: 	Evapotranspiração e coeficiente de cultivo de cafeeiros adultos.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 46, n. 8, p. 905-911, ago. 2011.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Evapotranspiration and crop coefficient of adult coffee trees.	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi determinar a evapotranspiração (ET) de cafeeiros adultos, irrigados por aspersão e gotejamento, e não irrigados, bem como os coeficientes de cultivo (Kc) de cafeeiros sob os dois regimes hídricos. O experimento foi realizado em Londrina, PR, com cafeeiros da cultivar Iapar 59, com cinco e seis anos de idade, de setembro de 2006 a agosto de 2008. A evapotranspiração foi medida por cinco lisímetros de pesagem, dos quais dois irrigados por aspersão, um por gotejamento e os outros dois sem irrigação. A irrigação foi aplicada, em média, duas vezes por semana, para manter o solo com umidade próxima à de capacidade de campo. O coeficiente de cultivo foi determinado pela razão entre a ET das plantas dos tratamentos irrigados e a evapotranspiração de referência (ETo). Os cafeeiros adultos apresentaram valor médio de ET mais elevado no tratamento irrigado por aspersão (3,2 mm dia-1), em comparação aos de outros tratamentos, que apresentaram médias equivalentes entre si (2,8 mm dia-1). A mesma tendência foi observada para Kc, em razão da relação ET e ETo, com valor médio maior para o tratamento irrigado por aspersão (1) e menor para o gotejamento (0,88).	
Palavras-Chave: 	Demanda hídrica; Water demand.	
Thesagro: 	Coffea Arábica; Irrigação; Lisímetro.	
Thesaurus Nal: 	Irrigation; Lysimeters.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/49149/1/46n08a17.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (52224-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS