Data/hora: 22/09/2024 20:59:10

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	16/09/2003	
Data da última atualização: 	28/04/2006	
Autoria: 	MESQUITA, C. de M.; COSTA, N. P. da; PORTUGAL, F. F.; KRZYZANOWSKI, F. C.; FRANÇA NETO, J. de B.	
Título: 	Avaliação do medidor de quebras e bandinhas para prevenção da perda de qualidade das sementes da colheita da soja.	
Ano de publicação: 	2003	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL, 25., 2003, Uberaba. Resumos... Londrina: Embrapa Soja: EPAMIG: Fundação Triângulo, 2003.	
Páginas: 	p. 308.	
Série: 	(Embrapa Soja. Documentos, 209).	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Organizado por Odilon Ferreira Saraiva, Regina Maria Villas Boas de Campos Leite.	
Conteúdo: 	Estudou-se a possibilidade de uso de um medidor de sementes quebradas como método alternativo ao teste de hipoclorito, utilizado por produtores na seleção ou descarte de lotes de sementes. Foram avaliados os níveis de correlação de sementes quebradas com os de ruptura de tegumento, medidos pelo teste de hipoclorito, e desses dois com os níveis de vigor das sementes produzidas na colheita mecânica da soja. Foram avaliadas mais de 1200 amostras obtidas durante cinco safras. As amostras foram analisadas segundo os níveis de quebra de sementes, ruptura de tegumento, vigor e germinação. Na primeira análise encontrou-se coeficiente de correlação (R) de 0,72, julgado satisfatório, considerando-se as inúmeras variáveis aleatórias e respectivas interações ocasionadas pelas diferentes origens, cultivares, e outras características das amostras. Com essa correlação e a equação empírica correspondente, o valor de 3% de bandinhas, citado como referência na literatura, correspondeu a cerca de 11% no teste de hipoclorito e 76% de vigor. Para a segunda análise, foram eliminadas as amostras colhidas com grau de umidade inferior a 11% e superior a 16%, com danos mecânicos (TZ) acima de 10% e com rotação do cilindro superior a 600 rpm, condições reconhecidamente desfavoráveis para sementes. Com isso, o coeficiente de correlação subiu para 0,74, correspondendo a cerca de 10% de hipoclorito e 80% de vigor, para os mesmos 3% de sementes quebradas. Como muitos produtores de sementes usam o referencial acima de 10% para o descarte de lotes pelo teste de hipoclorito, este valor corresponderia a 3% de sementes quebradas. Entretanto, o uso do medidor de sementes quebradas teria a grande vantagem de ser utilizado no campo durante a operação de colheita, permitindo avaliações rápidas e, principalmente, os ajustes imediatos no sistema de trilha.
	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (21560-1) - UMT - PL - -- - RF 633.3409817 - R444r -  - DIS