Data/hora: 23/09/2024 04:51:57

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	11/01/1999	
Data da última atualização: 	11/01/1999	
Autoria: 	FRANZ, C. A. B.; FOLLE, S. M.; INOUE, K.; ROCHA, F. E. de C.	
Título: 	Avaliacao do desempenho de um subsolador vibratorio.	
Ano de publicação: 	1998	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 27., 1998, Pocos de Caldas, MG. Anais. Pocos de Caldas: SBEA/UFLA, 1998.	
Volume: 	v.3.	
Páginas: 	p.226-228.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de um subsolador com mecanismo vibratorio acionado pela tomada de potencia de tratores agricolas. As avaliacoes foram realizadas em um Latossolo vermelho escuro, argiloso, tendo como parametros avaliados a forca de tracao e potencia exigidas pelo implemento, nas condicoes com vibracao e sem vibracao em tres velocidades de deslocamento. Os resultados permitiram concluir que a utilizacao do equipamento com vibracao diminuiu em 20% a exigencia de forca e potencia, bem como estes parametros foram menores na velocidade de mais baixa.	
Thesagro: 	Cerrado; Implemento Agrícola; Manejo do Solo; Subsolador.	
Thesaurus Nal: 	equipment; soil management.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (1576-1) - UPC - PL - -- - CRI4693 -  - CRI4693 - DIS