Data/hora: 05/06/2024 18:08:02

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso
Data corrente: | 29/07/2015
Data da última atualização: | 31/08/2015
Autoria: | PEREIRA, A. S.; FRIZZONE, J. A.; DOURADO-NETO, D.
Afiliação: | ANDERSON SOARES PEREIRA, CNPMA; J. A.FRIZZONE, Departamento de Engenharia Rural-ESALQ/USP; D. DOURADO-NETO, Departamento de Produção Vegetal Rural-ESALQ/USP.
Título: | Uniformidade de distribuição de água e potássio aplicados por um sistema acoplado a um pivô central.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, 15., SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE USO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA AGRICULTURA IRRIGADA, 2005, Teresina/PI. Anais... Teresina/PI: CONIRD, 2005. p. 1-6.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho foi avaliada a distribuição de água e de potássio aplicados por um protótipo aplicador de produtos químicos que opera de forma acoplada a um pivô central, utilizando-se da mobilidade da torre como meio de deslocamento para aplicação de calda através de microaspersores. Concluiu-se que o protótipo apresentou boa uniformidade de distribuição de água, com variações próximas aos microaspersores, devido a respingos causados pelos impactos dos jatos de água no corpo dos mesmos e que a injeção de solução de cloreto de potássio proporcionou concentração uniforme de potássio na solução emitida pelos microaspersores.
Palavras-Chave: | Pivô-central; Quimigação; Uniformidade de distribuição.
Thesagro: | Protótipo.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/127170/1/2005AA-058.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (14198-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2005AA_058 - DIS