Data/hora: 06/06/2024 04:44:33

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 19/06/2007
Data da última atualização: | 09/06/2015
Autoria: | PEREIRA, A. S.; FRIZZONE, J. A.
Afiliação: | ANDERSON SOARES PEREIRA, CNPMA; J. A. FRIZONNE, Departamento de Engenharia Rural, ESALO! USP, Piracicaba, SP.
Título: | Análise de freqüência da evapotranspiração potencial para o município de Nova Odessa, SP.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Engenharia Rural, Piracicaba, v.16, n. 1, p. 9-15, jun. 2005.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho, foi analisada a distribuição de freqüências da evapotranspiração potencial (ETo), estimada pelo método de Priestley-Taylor, para a região de Nova Odessa, SP. Foram ajustados os valores máximos anuais da ETo acumulada para períodos de 2 a 30 dias, aos modelos de distribuição de freqüências normal, lognormal, gama, beta e gumbel. Pelo teste de Kolmogorov- Smirnov, verificou-se que a distribuição lognormal apresentou a menor diferença no ajuste, seguida das distribuições de gumbel, normal e beta. O modelo de distribuição gama não apresentou ajuste aos dados deste estudo. Os valores médios de ETo foram semelhantes aos obtidos no nível de 50% de probabilidade (período de retorno de dois anos) e ligeiramente inferiores aos valores de ETo no nível de 75% de probabilidade (período de retorno de quatro anos). Considerando-se a recomendação de adotar a evapotranspiração no nível de 75% de probabilidade, verifica-se que existe um relativo subdimensionamento dos sistemas de irrigação na região, ao empregar-se o valor médio de ETo em projetos.
Palavras-Chave: | Dimensionamento de projetos; Probabilidade.
Thesagro: | Irrigação.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/124965/1/2005AP-047.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (6892-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2005AP_047 - DIS