Data/hora: 01/06/2024 14:34:15

Biblioteca(s): | Embrapa Agricultura Digital; Embrapa Agroindústria Tropical.
Data corrente: | 21/02/2011
Data da última atualização: | 08/07/2011
Autoria: | ROCHA, É. da J. T.; EVANGELISTA, S. R. M.; FUCK JÚNIOR, S. C. de F.; GONDIM, R. S.
Afiliação: | ÉRIKA DA JUSTA TEIXEIRA ROCHA, UFC; SÍLVIO ROBERTO MEDEIROS EVANGELISTA, CNPTIA; SÉRGIO CÉSAR DE FRANÇA FUCK JÚNIOR, CNPAT; RUBENS SONSOL GONDIM, CNPAT.
Título: | Estimativa da Eto pelo modelo Penman-Monteith FAO com dados mínimos integrada a um Sistema de Informação Geográfica.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | Revista Ciência Agronômica, Fortaleza, v. 42, n. 1, p. 75-83, jan./mar. 2011.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O objetivo do presente trabalho foi avaliar a metodologia de estimativa da EtoPM utilizando dados mínimos integrados a um Sistema de Informação Geográfica, na bacia do Jaguaribe, Ceará. Foi utilizado o sistema integrado de modelagem regional PRECIS (Providing Regional Climates for Impacts Studies), versão 1.2, utilizando as condições de contorno do Modelo Climático Global, HadAM3P, acoplado ao Modelo Climático Regional (HadRM3P), através da técnica dinâmica de redução de escala (downscaling). Dados mensais de temperaturas máxima e mínima e precipitação foram gerados para o período de 1961-1990, os quais foram analisados quanto a sua variabilidade espacial (latitude/longitude), utilizando-se geoestatística (krigagem). Para validação, foi aplicada regressão linear entre EtoPM estimada com dados mínimos e estimada com dados medidos através de uma estação meteorológica de referência. A média da EtoPM anual estimada com dados mínimos situou-se em 1.719 mm. A metodologia funcionou satisfatoriamente na região estudada, considerando-se os resultados da regressão (coeficiente angular de 0,95, coeficiente de determinação de 0,902, resíduos menores que 0,45 mm dia-1 e Raiz do Quadrado Médio do Erro (RQME) igual a 0,067 mm dia-1).
Palavras-Chave: | Geographical information systems; Modelagem; Modeling; Modelo climático; Modelo Penman-Monteith; Redução de escala.
Thesagro: | Evapotranspiração; Sistema de Informação Geográfica; Temperatura.
Thesaurus Nal: | Evapotranspiration.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL:

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/33126/1/estimativa.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/42162/1/AB211002.pdf

Registro original: | Embrapa Agricultura Digital (CNPTIA)

Exemplares:

CNPTIA - (15589-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS
CNPAT - (13016-1) - UPC - AP - PP - SP 05330 -  - 2011.05330 - DIS