Data/hora: 05/06/2024 09:42:17

Biblioteca(s): | Embrapa Agroenergia.
Data corrente: | 23/07/2021
Data da última atualização: | 08/11/2021
Autoria: | GAMBETTA, R.
Afiliação: | ROSSANO GAMBETTA, CNPAE.
Título: | Bagaço de malte: Processo combinado de auto-hidrólise e hidrólise enzimática para pré-tratamento de bagaço de malte.
Ano de publicação: | 2021
Fonte/Imprenta: | Brasília, DF: Embrapa Agroenergy, 2021.
Páginas: | 2 p.
Descrição Física: | PDF: il. color.
Série: | (Embrapa Agroenergia. Vitrine Tecnológica. Biomassas).
Idioma: | Português
Notas: | TC 229.
Conteúdo: | Processo hidrotérmico combinado de auto-hidrólise seguido de hidrólise enzimática como pré-tratamento para liberação de glicose a partir de bagaço de malte. O pré-tratamento por auto-hidrólise remove a hemicelulose e modifica quimicamente a lignina, facilitando o acesso de enzimas à celulose, que será convertida em glicose.
Thesagro: | Bagaço; Biomassa; Celulose; Enzima; Glicose; Hidrolise; Malte.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/227483/1/Bagac807o-de-Malte-processo-combinado-de-auto-hidro769lise.pdf
Registro original: | Embrapa Agroenergia (CNPAE)
Exemplares: | CNPAE - (3912-1) - UPE - FD - DD -  -  -  - DIS