Data/hora: 09/06/2024 21:33:11

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 05/01/2006
Data da última atualização: | 24/08/2010
Autoria: | CRESTANA, S. B.; MASCARENHAS, S.; GERALDO, L. P.; CARVALHO, A. A.
Título: | A new technique for thermal neutron detection using pyroelectric ceramics.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Amsterdam, v.311, p.558-562, 1992.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | In this article a new technique for thermal neutron detection using pyroelectric ceramics is described. The detector system is basically constituted of a PZT (lead zirconate titanate) ceramic attached to an uranium disk.
Palavras-Chave: | Ceramic; Pyroelectric; PZT.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (9105-1) - UPC - SP - -- - PROCI-92.00065 -  - 1992.00065 - DIS