Data/hora: 21/09/2024 15:11:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	27/10/2010	
Data da última atualização: 	24/11/2010	
Autoria: 	NASCIMENTO, J. M. O. do; COELHO FILHO, M. A.; OLIVEIRA, V. V. M. de; GOMES JÚNIOR, F. de A; COELHO, E. F.	
Afiliação: 	Jamile Maria Oliveira do Nascimento, UFRB; MAURICIO ANTONIO COELHO FILHO, CNPMF; Victor Vinícius Machado de Oliveira, UFRB; Francisco de Assis Gomes Júnior, UFRB; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF.	
Título: 	Níveis de irrigação e produtividade de mandioca ‘Salangor Preta’ em Cruz das Almas-BA.	
Ano de publicação: 	2010	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 29.; CONGRESSO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE INGENIERÍA AGRÍCOLA, 9, 2010, Vitória. A engenharia agrícola e o desenvolvimento das pequenas propriedades rurais: anais. Vitória: CONBEA, 2010. 1 CD-ROM	
Idioma: 	Português	
Notas: 	PDF.  815-1.	
Conteúdo: 	O presente trabalho apresenta resultados de pesquisas realizadas na Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, em Cruz das Almas - BA, em 2008/2009 envolvendo a cultura da
mandioca irrigada por micro aspersão. O experimento foi realizado com a cultivar ‘Salangor Preta’, num arranjo espacial de (2 x 0,6 x 0,6m). Nos dois primeiros meses não foi imposto
nenhuma restrição hídrica à cultura, repondo-se o volume extraído no solo a 0,4m de profundidade num turno médio de dois dias. Apartir deste período foram aplicados cinco
tratamentos com diferentes percentagens de aplicação de água referente à reposição para a umidade da capacidade de campo (considerando profundidade de 0,4 m), por meio de leituras
de sondas TDR, sendo: T1-0%, T2-25%, T3-50%, T4-75% e T5-100%. Foi avaliado o crescimento e desenvolvimento ao longo do cultivo e quantificada a produtividade 12 meses
após o plantio. Houve tendência de acréscimos de massa seca proporcionalmente ao aumento das lâminas. Resultado que foi refletido na produtividade, sendo a máxima observada no
tratamento T5-100% (43,88t/ha), com tendência de decréscimo com as reduções das lâminas aplicadas (29 a 44 t/ha).	
Thesagro: 	Irrigação; Mandioca.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (26960-1) - UPC - PL - PP - CD 2010.007 -  - 2010.007 - PCT