Data/hora: 22/06/2024 10:31:49

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 07/08/1998
Data da última atualização: | 14/06/2018
Autoria: | GOMIDE, R. L.; JORDAN K. A.; SLACK, D. C.
Afiliação: | REINALDO LUCIO GOMIDE, CNPMS.
Título: | Uma sonda de calor transiente controlada por computador para medir fluxo de fluido em meios porosos.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRICOLA, 27., 1998, Poços de Caldas, MG. Mecanização e agricultura de precisão. Lavras: UFLA/SBEA, 1998. 211-213.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Uma sonda de calor transiente controlada por computador foi desenvolvida para medir fluxo em meios porosos. O sistema e operado automaticamente com o auxilio de uma placa de computador e basicamente composto de um sensor do tipo sonda-termistor, uma fonte de corrente eletrica constante de dois niveis, um conversor de sinal analogicos para digital, um transistor de efeito de campo e um conjunto de amplificadores operacionais. A sonda e alternadamente comutada entre dois modulos de operacao, alta e baixa potencia. Um programa foi desenvolvido para solicitar ao usuario os tempos para controlar o termistor e permitir os registros de identificacao do local, data, horario e dados para posicoes especificas da memoria. Os principios, a concepcao, a montagem e o funcionamento de toda a instrumentacao sao descritos. O sistema foi testado e avaliado em dois diferentes meios porosos. Resultados indicaram que o termistor aquecido e capaz de detectar o fluxo de fluido uma vez que sua resposta termica transiente foi afetada pela taxa de fluxo local.
Palavras-Chave: | Fluid; Fluxo; Media; Meios porosos; Porous; Sonda; Transient; Transiente.
Thesagro: | Automação; Calor; Fluido.
Thesaurus Nal: | automation; flow; heat.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/43859/1/Sonda-calor.pdf
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (8894-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS