Data/hora: 21/09/2024 12:16:05

Biblioteca(s): 	Embrapa Solos.	
Data corrente: 	12/02/2015	
Data da última atualização: 	12/02/2015	
Autoria: 	MARCHIORO, E.; FERNANDES, N. F.; MACEDO, J. R. de; BHERING, S. B.; GONCALVES, A. O.; PRADO, R. B.	
Afiliação: 	EBERVAL MARCHIORO, UFES; NELSON FERREIRA FERNANDES, UFRJ; JOSE RONALDO DE MACEDO, CNPS; SILVIO BARGE BHERING, CNPS; ALEXANDRE ORTEGA GONCALVES, CNPS; RACHEL BARDY PRADO, CNPS.	
Título: 	Modelagem da produção de sedimentos usando cenário ambiental alternativo no noroeste do Rio de Janeiro - Brasil.	
Ano de publicação: 	2014	
Fonte/Imprenta: 	Geografias, Belo Horizonte, v. 10, n. 1, p. 54-70, 2014.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A região Noroeste Fluminense (RJ) tem passado por profundas transformações em seu uso e ocupação do solo, sem preocupação com práticas de manejo e conservação adequadas, o que ocasiona intensos processos erosivos. Como consequência, tem-se o aumento da produção de sedimentos, causando sérios danos aos recursos hídricos e contribuindo para o empobrecimento do solo. Em função desse quadro, este estudo visa simular o efeito de um cenário ambiental ideal, utilizando o reflorestamento nas áreas estabelecidas pelo artigo 2º do Código Florestal Brasileiro (CFB) na produção média de sedimentos e na concentração de sólidos em suspensão na água do canal da bacia do córrego Santa Maria, entre o período de 2005 a 2007. Esta bacia experimental localiza-se no município de São José de Ubá, no noroeste fluminense. Para a modelagem da produção de sedimentos e da CSS, foi utilizado o modelo matemático Soil and Water Assessment Tool (SWAT), versão 2005, devido à sua base física e capacidade de simular cenários ambientais. Para a modelagem, utilizou-se o Modelo Digital de Elevação (MDE), dados cartográficos de uso e cobertura da terra atual e do cenário ambiental com o CFB, da espacialização das classes de solos e suas características físico-hídricas, bem como dados climáticos e hidrossedimentológicos diários e mensais para calibração e validação. Os resultados evidenciaram que o cenário ambiental, utilizando o reflorestamento, conforme o CFB, minimiza a produção de sedimentos e a concentração de sólidos em suspensão na água do canal da bacia do córrego Santa Maria, em relação ao cenário ambiental atual.	
Palavras-Chave: 	Código Florestal Brasileiro.	
Thesagro: 	Bacia Hidrográfica; Reflorestamento.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/117883/1/Modelagem-da-producao.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (18830-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2015.00061 - DIS