Data/hora: 08/06/2024 18:36:44

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	16/06/1999	
Data da última atualização: 	26/06/2019	
Autoria: 	PERDOMO, C. C.; FERNANDES, L. C. de O.; GUIDONI, A. L.; FIALHO, F. B.	
Afiliação: 	CARLOS CLÁUDIO PERDOMO, CNPSA; LUÍS CARLOS DE OLIVEIRA FERNANDES, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS/Departamento de Zootecnia; ANTÔNIO LOURENÇO GUIDONI, CNPSA; FLAVIO BELLO FIALHO, CNPSA.	
Título: 	Efeito da ventilação natural e mecânica sobre o desempenho de porcas em lactação.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 34, n. 4, p. 691-99, abr. 1999	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Effect of natural and mechanical ventilation on performance lactation sows.	
Conteúdo: 	O controle efetivo da ventilacao e fundamental para maximizar o bem-estar, o desempenho e a saude dos suinos. Este trabalho avaliou o efeito de sistemas de ventilacao natural atraves de janelas basculantes (com e sem exaustor eolico) e mecanica, dimensionados para a retirada da carga termica incidente, nas condicoes de verao, sobre o condicionamento ambiental e desempenho de porcas em lactacao, em Concordia, SC, no periodo de 1991/92. Embora tenha sido observado efeito da estacao do ano (P<0,05) sobre as variaveis ambientais, nao houve alteracoes significativas na resposta animal (P>0,05). O condicionamento termico no verao foi considerado estressante em todos os sistemas, com temperaturas (Ti) elevadas (>22,0 graus C.), taxas de ventilacao (Vi) deficientes (<0,2 m/s), baixo consumo alimentar (CR) (<4,3 kg/dia) e alto intervalo desmama-cio (IDC) (>13 dias), em comparacao com as observadas no inverno: Ti (<19,0 graus C.), Vi (<0,1 m/s), CR (<4,57 kg/dia) e IDC (<7 dias), respectivamente. Concluiu-se que sistemas de ventilacao dimensionados apenas para a retirada da carga termica incidente (radiacao solar, calor animal e fontes internas de aquecimento) sao viaveis para o inverno, mas resultam em desconforto termico no verao, em face da maior exigencia de ventilacao.	
Palavras-Chave: 	Conforto termico; Farrowing housing; Maternidade; Opening forms; Sistemas de ventilacao; Thermal comfort; Tipos de fechamento.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/5909/1/pab454-96.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (5909-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS