Data/hora: 23/09/2024 20:02:10

Biblioteca(s): 	Embrapa Arroz e Feijão.	
Data corrente: 	06/12/2012	
Data da última atualização: 	06/12/2012	
Autoria: 	JACOB JUNIOR, G. R.; GUIMARAES, C. M.; NARCISO, M. G.; PEREIRA, R. de C.; LOPES JUNIOR, S.	
Afiliação: 	GUILHERME RODRIGUES JACOB JUNIOR, estagiário CNPAF; CLEBER MORAIS GUIMARAES, CNPAF; MARCELO GONCALVES NARCISO, CNPAF; RUBENS DE CASTRO PEREIRA, CNPAF; SERGIO LOPES JUNIOR, CNPAF.	
Título: 	Funcionalidades e evolução do sistema embarcado SITIS IO.	
Ano de publicação: 	2012	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMINÁRIO JOVENS TALENTOS, 6., 2012, Santo Antônio de Goiás. Resumos apresentados. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2012.	
Páginas: 	p. 39.	
Série: 	(Embrapa Arroz e Feijão. Documentos, 275).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	confiabilidade dos dados obtidos na fenotipagem complementar conduzida em condições de casa de vegetação, utilizando métodos manuais para a aplicação de tratamentos e monitoração de experimentos, diminui conforme o número de colunas de solo a serem acompanhadas aumenta. Para solucionar este problema, o sistema SITIS está sendo desenvolvido para automatizar os processos de irrigação e monitoramento dos experimentos, com os seguintes módulos: SITIS Web, SITIS Controle e SITIS IO. O módulo SITIS IO atua diretamente em contato com as colunas de solo e suas funcionalidades são: a leitura dos sensores de umidade; a leitura da massa da coluna; o controle da irrigação; e o envio das informações coletadas da coluna de solo para o SITIS Controle. O SITIS IO é composto por um software embarcado e por um hardware especializado.	
Palavras-Chave: 	Fenotipagem; Monitoração de experimento; Sistema SITIS.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/71631/1/39.pdf	
Registro original: 	Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF)	
Exemplares: 	CNPAF - (31731-1) - UPC - RA - DD - 2012.087 -  - 2012.087 - DIS