Data/hora: 24/09/2024 09:12:02

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	09/02/2001	
Data da última atualização: 	11/04/2008	
Autoria: 	LEITE, F. L.; ZIEMATH, E. C.; HERRMANN, P. S. P.	
Título: 	Medidas de curva de força por microscopia de força atômica (MFA) para caracterizar água adsorvida em sólidos.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CAMPUS DE RIO CLARO - SIC, 4., 2000, Rio Claro. SIC 2000. Rio Claro: UNESP-PET/SESU, 2000. p. 88.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Utilizamos um microscopio de forca atomica (MFA) para medir as forcas de adesao de agua adsorvida sobre substratos solidos, na escala nanometrica. Tais forcas sao obtidas a partir de curvas que registram o deslocamento D da haste em relacao a variacao da posicao z do piezoeletrico.Estas curvas sao registradas utilizando o MFA. Inicialmente desloca-se a ponta da agulha em direcao a amostra. Assim que a agulha, confeccionada em nitreto de silicio (SI N), toca o liquido, ela sofre uma deflexao vertical negativa (para baixo) devido  as forcas capilares (atrativas). Continua-se o processo de aproximacao ate a agulha tocar a superficie do substrato solido. A deflexao passa entao a ser positiva, indicando que a ponta da agulha esta exercendo uma pressao sobre o solido. Durante a passagem da deflexao negativa para positiva, o comportamento no grafico do deslocamento, D, versus distancia, z, e linear, de onde se determina a elasticidade do solido. Iniciando-se o procedimento de afastamento entre a agulha e o solido, o comportamento da curva D x z e revertida ate a agulha se desprender do liquido. Nesta situacao particular, a forca negativa (de atracao) e maxima e igual a forca de adesao entre a agua e a ponta da agulha. curvas de forca, devido ao deslocamento da agulha, foram obtidas para agua adsorvida em superficies de quartzo e mica utilizando uma agulha, com o raio da ponta em torno de 50nm, fixada a um cantilever com constante de mola igual a 0,064N/m, tambem de nitreto de silicio. A partir destas curvas, as quais estao relacionadas as curvas de forca, extraimos informacoes sobre a interacao entre a agulha e o liquido, como forcas de adesao e espessura da camada de liquido adsorvido, e entre a agulha e o substrato, como elasticidade e dureza.	
Palavras-Chave: 	Evento cientifico; Instrumentacao; MFA; Microscopia de forca atomica; Piezoeletrico.	
Thesagro: 	Adsorção.	
Thesaurus Nal: 	atomic force microscopy; instrumentation.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5834-1) - UPC - SP - -- - PROCI-00.00091 -  - 2000.00091 - DIS
CNPDIA - (11182-1) - UPC - SP - -- - PROCI-00.00092 -  - 2000.00092 - DIS