Data/hora: 10/06/2024 10:20:42

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação; Embrapa Pecuária Sudeste.
Data corrente: | 22/12/2014
Data da última atualização: | 17/08/2018
Autoria: | RABELLO, L. M.; BERNARDI, A. C. de C.; INAMASU, R. Y.
Afiliação: | LADISLAU MARCELINO RABELLO, CNPDIA; RICARDO YASSUSHI INAMASU, CNPDIA.
Título: | Condutividade elétrica aparente do solo.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | In: BERNARDI, A. C. de C.; NAIME, J. de M.; RESENDE, A. V. de; BASSOI, L. H.; INAMASU, R. Y. (Ed.). Agricultura de precisão: resultados de um novo olhar. Brasília, DF: Embrapa, 2014. p. 48-57.
ISBN: | 978-85-7035-352-8
Idioma: | Português
Conteúdo: | A condutividade elétrica aparente do solo (ECa) originou-se na medida da salinidade do solo, problema muito pertinente em zonas áridas associadas com lavouras de agricultura irrigadas e com áreas com lençóis freáticos de baixa profundidade. Sabemos que a ECa do solo é muito influenciada por uma vasta combinação de propriedades físico-químicas do solo, tal como: sais solúveis; mineralogia e conteúdo de argila; quantidade de água presente no solo; densidade volumétrica; matéria orgânica e temperatura do solo. A maior aplicação da condutividade elétrica aparente do solo se da em escala de campo no mapeamento da variabilidade espacial de muitas propriedades edáficas, p.ex. matéria orgânica, umidade, etc. e também na determinação de uma grande variedade de propriedades antropogênicas, tal como: fração de lixiviação; padrões de irrigação e drenagem; padrões de compactação devido a maquinários. Aparentemente a ECa do solo é uma ferramenta rápida, confiável e fácil que outras técnicas, mas nem sempre correlacionadas com o rendimento das culturas. Por isso, a medida de EC a está entre as mais freqüentes ferramentas usada em pesquisa na agricultura de precisão para a caracterização espaço-temporal das propriedades edáficas e antropogênicas que influenciam a produtividade da cultura. O objetivo desse trabalho e levar ao conhecimento da técnica de EC a , sistemas de medida de condutividade elétrica desenvolvidos e resultados dos trabalhos utilizando esse método em campos experimentais brasileiros no decorrer do andamento do projeto de agricultura de precisão da Embrapa.
Palavras-Chave: | Condutividade; Elétrica.
Thesagro: | Agricultura de Precisão; Equipamento; Solo.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL:

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/114261/1/cap-2.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/114436/1/BERNARDI48.pdf

Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (14951-1) - UPC - PL - PP - PROCI-14.00059 -  - 2014.00059 - DIS
CPPSE - (22794-1) - UPC - PL - DD - PROCI-2014.00178 - BER - 2014.00178 - DIS