Data/hora: 10/06/2024 06:38:14

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 12/01/2011
Data da última atualização: | 27/02/2023
Autoria: | NEVES, M. C.; LUCHIARI JUNIOR, A.; INAMASU, R. Y.; RABELLO, L. M.
Afiliação: | MARCOS CORREA NEVES, CNPMA; ARIOVALDO LUCHIARI JUNIOR, CNPASA; RICARDO YASSUSHI INAMASU, CNPDIA; LADISLAU MARCELINO RABELLO, CNPDIA.
Título: | Extração da informação de baixa frequência em mapeamentos da condutividade elétrica do solo para a definição de zonas de manejo.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGRICULTURA DE PRECISÃO, 4., 2010, Ribeirão Preto. Anais... Ribeirão Preto: SBEA, 2010. 1 CD-ROM.
Páginas: | 7 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Zonas de manejo são apontadas como uma estratégia válida para o tratamento da variabilidade espacial na Agricultura de Precisão. Uma das informações possíveis para a identificação das zonas de manejo é o mapeamento da condutividade elétrica do solo, por ser um processo rápido e que gera uma quantidade massiva de dados. Entretanto, os dados gerados no levantamento da condutividade elétrica possuem componentes de alta frequência que podem dificultar a clara identificação das zonas de manejo, sobretudo por algoritmos automáticos. Neste trabalho analisamos os dados produzidos pelo mapeamento da condutividade elétrica do solo e propomos um procedimento para a eliminação das componentes de alta frequência, de modo a evidenciar as variações mais significativas e facilitar a definição das zonas de manejo.
Thesagro: | Condutividade Eletrica.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/872792/1/Neves-Extracao-informacao-2010.PDF
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (9576-1) - UPC - AA - DD - AA - PAT 2010 - 2010.00121 - DIS