Data/hora: 08/06/2024 10:26:00

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	POSADAS, D. A.; CRESTANA, S.; ONODY, R. N.; JORGE, L. A. C.	
Afiliação: 	Universidade Estadual de Ponta Grossa; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Teoria fractal e percolação por invasão validadas na descrição do fluxo preferencial em um meio poroso.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO SOBRE ESCOAMENTO EM MEIOS POROSOS-ENEMP, 20., out. 1992, Sao Carlos, SP. Programacao e resumos... Sao Carlos: UFSCar, 1992.	
Páginas: 	p.D1.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Experimentos de infiltracao de agua em um meio poroso nao-saturado, especificamente em uma coluna de areia de dupla camada foram realizados em laboratorio, com a finalidade de estudar o fenomeno "fingering" capilar em duas dimensoes. Digitalizacao e processamento de imagens foram usados para o estudo qualitativo e quantitativo do fenomeno. Atraves de um algoritmo especialmente desenvolvido para tal fim foi calculada a dimensao fractal tanto do "bulk" (Db) como do perfil (Dp) da infiltracao, em funcao da dinamica do fenomeno. Os valores da dimensao fractal encontrados para 8 instantes diferentes de tempo analisados variaram de 1.86 (1.10) (instantes iniciais do experimento) a 1.68 (1.34) (final do experimento) para o "bulk" e o perfil, respectivamente. O algoritmo de percolacao por invasao original foi modificado com a finalidade de acompanhar o resultado experimental, usando a dimensao fractal como parametro caracteristico. Assim, foram introduzidos 4 parametros no algoritmo original: F1, que simula a aceleracao da gravidade, F2 e F3, parametros "evaporadores de bolhas" e F4, parametro que simula a pressao externa atuante no sistema experimental. Com a introducao desses parametros conseguimos acompanhar eficientemente toda a dinamica experimental do fenomeno, assim como validar o modelo descritivo do fenomeno estudado. Constatou-se que tanto a teoria fractal como a de percolacao por invasao sao ferramentas promissoras para estudar a dinamica do fenomeno "fingering" em duas dimensoes.	
Palavras-Chave: 	"Fingering"; Fluxo; Fractal; Meio poroso; Não-saturado; Preferencial; Teoria.	
Thesagro: 	Água; Infiltração.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5294-1) - UPC - PL - -- - PROCI-92.00041 - POS - 1992.00041 - DIS