Data/hora: 04/06/2024 05:18:34

Biblioteca(s): 	Embrapa Territorial.	
Data corrente: 	26/11/2013	
Data da última atualização: 	26/11/2013	
Autoria: 	ARIEDI JUNIOR, V. R.; MIRANDA, J. R.	
Afiliação: 	VAGNER ROBERTO ARIEDI JUNIOR, UFSCAR; JOSE ROBERTO MIRANDA, CNPM.	
Título: 	Combustão do bagaço da cana-de-açúcar, autossuficiência energética e carbono neutro.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	In: WORKSHOP AGROENERGIA, 7., 2013, Ribeirão Preto, SP. Anais... Ribeirão Preto: Apta, 2013.	
Páginas: 	6 p.	
ISBN: 	978-85-85564-27-8	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho objetivou trazer um resumo do modelo de produção de energia a partir da combustão do bagaço da cana e autossuficiência energética na Usina São Francisco. Foi utilizada ampla revisão bibliográfica e análise de material documental. Os resultados do modelo de cogeração de energia adotado foram positivos. As caldeiras produzem vapor, convertido nas energias térmica, mecânica e elétrica que atende às necessidades de energia elétrica da Usina. Em junho de 1987, a Usina São Francisco, pela primeira vez no Brasil, comercializou um pequeno excedente de energia elétrica junto à rede de distribuição local, inaugurando o fornecimento à população de energia oriunda do bagaço de cana. A expansão do modelo de cogeração para outras usinas poderia atenuar o risco de blecaute do fornecimento de energia elétrica na região Nordeste do Estado de São Paulo no período de estiagem, quando o nível dos reservatórios das hidrelétricas é baixo. Além dessa vantagem estratégica, o sistema de cogeração de energia elétrica a partir da combustão do bagaço da cana é neutro em emissão de gases do efeito estufa, em oposição à geração de energia em termelétricas movidas por combustíveis fósseis, altamente emissoras.	
Palavras-Chave: 	Cogeração de energia; Sustentabilidade; Termoeletricidade.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/93215/1/ResumoAgroenergia-2013-003.pdf	
Registro original: 	Embrapa Territorial (CNPM)	
Exemplares: 	CNPM - (3685-1) - UPC - AA - DD - 13/087 - AA - 2013.087 - DIS