Data/hora: 05/06/2024 08:46:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	29/04/2022	
Data da última atualização: 	29/04/2022	
Autoria: 	SILVA, C. E. S. da; XAVIER, C. N.; JUNQUEIRA, A. A.; NEVES JUNIOR, O. de F.; CARVALHO, P. C. L. de; TORRES, A. C.; CARVALHO, A. M. de.	
Título: 	Investigating the generation of wood wastes from mechanical processing of two forest species.	
Ano de publicação: 	2022	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 42, e202002138, 2022.	
Páginas: 	p. 1-8.	
ISSN: 	1983-2605	
DOI: 	http://doi.org/10.4336/2022.pfb.42e202002138	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	ABSTRACT. The circular saw is a tool commonly used for wood processing. It may be presented at different models. Considering their specificities, they can generate different amount of waste. The objective of this study was to evaluate the generation of waste from Tectona grandis L. f. and Pinus caribaea var. hondurensis, processed with two saws of the multiple type (48 and 36 teeth) and one of the universal type (28 teeth). The cutting process followed in grain direction into ninety samples, 15 for each species and saw, until the sample was completely processed. The processing time was measured and the waste was collected in each operation. ANOVA and test of multiple comparison of averages were applied. The influence of the teeth number and type of saw on the amount of waste generated was verified. The universal saw was the one that generated the highest amount of waste. It reached up to 116% more than the multiple saw, that generated the lowest amount of waste (36 teeth). P. caribaea var. hondurensis generated 7% more waste and presented shorter processing time (22%), when compared to T. grandis. TÍTULO. Investigando a geração de resíduos do processamento mecânico da madeira de duas espécies florestais RESUMO. Aserra circular é uma ferramenta comumente empregada para o processamento de madeira, sendo apresentada em diversos modelos e, por suas especificidades, podem interferir na quantidade de resíduos gerados. O objetivo deste estudo foi avaliar a geração de resíduos de Tectona grandis L. f. e Pinus caribaea var. hondurensis, processadas com duas serras do tipo múltipla (48 e 36 dentes) e uma do tipo universal (28 dentes). Foram efetuados cortes a favor da grã em noventa corpos de prova, 15 para cada espécie e serra, até o processamento completo da amostra. Foi medido o tempo de processamento e coletado o resíduo em cada operação. A ANOVA e o teste de comparação múltipla de médias foram aplicados. Constatou-se a influência do número de dentes e do tipo de serra na quantidade de resíduos gerados. A serra do tipo universal foi a que gerou maior quantidade média de resíduos, resultando em 116% a mais em comparação com a serra múltipla que gerou menor volume de resíduos (36 dentes). P. caribaea var. hondurensis gerou 7% mais resíduos e menor tempo de processamento (22%), quando comparado a T. grandis.	
Palavras-Chave: 	Plant production.	
Thesagro: 	Produção Vegetal; Produto Florestal; Serraria.	
Thesaurus Nal: 	Forest products; Sawmills.	
Categoria do assunto: 	K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1142509/1/EmbrapaFlorestas-PFB-2022-InvestigatingtheGenerationOfWood.pdf	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (58268-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS