Data/hora: 20/06/2024 18:59:08

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Tipo da produção científica: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento
Data corrente: | 14/10/1992
Data da última atualização: | 03/10/2023
Autoria: | LAL, H.; FREIRE, L. C.
Afiliação: | HARBANS LAL, Consultor CPATSA; LUIZ CORSINO FREIRE, CPATSA.
Título: | Custos operacionais de máquinas agrícolas a tração animal em vários tamanhos de propriedade.
Ano de publicação: | 1984
Fonte/Imprenta: | Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1984.
Páginas: | 33 p.
Série: | (EMBRAPA-CPATSA. Boletim de pesquisa, 21)
Idioma: | Português
Conteúdo: | O desempenho economico de um conjunto integrado de maquinas agricolas (fonte de potencia, maquina propriamente dita e operador) e determinado pela relacao entre a producao do conjunto e as despesas efetuadas. Distinguem-se tres tipos de custo: custo previsto, custo efetivo e custo comercial. Neste trabalho, sao descritos os varios passos para se estimar e comparar os custos previstos do chassi porta-implementos e seus implamlentos e de equipamentos tradicionais, usados em varios tamanhos de propriedade. Os equipamentos tipo chassi porta-implementos sao definidos como um chassi de ferro montado sobre pneus. Em sue parte posterior, existe em barra-de-ferro a qual sao acoplados os diversos implementos. As analises mostraram que, para todos os equipamentos, os custos por hectare sao inversamente proporcionais ao tamanho das propriedades, prevalecendo a suposicao de igualdade de area de comando dos equipamenos tradicionais e os do tipo chassi porta-implementos. O custo/ha dos equipamentos tradicionais e sempre menor que o custo do chassi porta-implementos, num dos sistemas de cultivo. No outro sistema a situacao e inversa, a partir de 8 a 10 ha, dependendo da inclusao ou nao da atividade de transporte, nas analises. Entretanto, com o limite de area de comando de 5 ha para os equipamentos tradicionais e 15 ha para o tipo chassi porta-implementos, os custos operacionais dos equipamentos tradicionais, a partir dos 5 ha, sao bem mais caros, operados em qualquer sistema.
Palavras-Chave: | Animal drown; Animal power; Animal traction; Aspectos economicos; cust; Equipamentos agricolas; Farm mechanization; Maquinas agricolas; Power machinery.
Thesagro: | Custo; Custo Operacional; Economia; Equipamento Agrícola; Maquina Agrícola; Mecanização; Mecanização Agrícola; Tecnologia; Tração Animal.
Thesaurus Nal: | agriculture; economics; equipment; mechanization; operating costs; technology.

Categoria do assunto:

--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia

URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/132297/1/Custos-operacionais-n21.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)

Exemplares:

CPAMN - (13595-1) - EMB - FL - -- - FOL 3445 -  - FOL 3445 - DIS
AI-SEDE - (41723-1) - EMB - FL - -- - 12116 - CPATSA - 12116 - DIS
AI-SEDE - (41723-2) - EMB - FL - -- - 12116 - CPATSA - 12116a - DIS
CPATSA - (7369-1) - UMT - FL - PP - 05556 -  - 05556 - DIS
CPAF-AP - (13257-1) - EMB - FL - PP - 02461 -  - 02461 - DIS
CPATC - (4120-1) - ADD - FL - -- -  -  - FOL01383 - DIS
CPATU - (13273-1) - EMB - FL - PP - 09747 -  - 09747 - DIS
CNPH - (11760-1) - EMB - FL - -- - 01291 -  - 1291 - DIS
CNPT - (34717-1) - EMB - FL - -- - FL-03537 -  - 03537 - DIS