Data/hora: 24/06/2024 00:41:32

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Tipo da produção científica: | Resumo em Anais de Congresso
Data corrente: | 13/11/2001
Data da última atualização: | 06/05/2022
Autoria: | LAL, H.
Afiliação: | HARBANS LAL, Consultor CPATSA.
Título: | Mechanics of animal-drawn wheeled tool carrier.
Ano de publicação: | 1984
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 14., 1984, Fortaleza. Resumos... Fortaleza: SBEA: UFC, 1984.
Páginas: | p. 91.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | The mechanics of animal-drawn wheeled tool carrier has been worked out analysing the forces acting during its field operation. A mathematical model has been developed relating pull required to operate the machine to various operational and design parameters. The analysis shows that the soil resistance force contributes equal to its magnitude and the weight of the chassis plus operator(s) and its changes make little effect on the pull requirement. The effect of other factors such as direction of fesultant soil resistance force, the systems of beam connection to the chassis and coefficient of friction between the wheels and the ground surface on the pull requirement have also been studied and reported in the paper
Palavras-Chave: | Agricultural mechanization; Animal drawn; Macanizacao agricola.
Thesagro: | Equipamento; Mecanização agrícola; Tração Animal.
Thesaurus Nal: | equipment.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/66748/1/Digitalizar0004.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (9040-1) - UPC - RA - PP - 631.3 - C749r -  - DIS