Data/hora: 18/06/2024 17:13:38

Biblioteca(s): | Embrapa Solos / UEP-Recife; Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 26/05/2015
Data da última atualização: | 25/05/2017
Autoria: | VISCHI FILHO, O. J.; SOUZA, Z. M. de; SILVA, R. B. da; LIMA, C. C. de; PEREIRA, D. de M. G.; LIMA, M. E. de; SOUSA, A. C. M. de; SOUZA, G. S. de.
Afiliação: | OSWALDO JULIO VISCHI FILHO, Universidade Estadual de Campinas; ZIGOMAR MENEZES DE SOUZA, Universidade Estadual de Campinas; REGINALDO BARBOSA DA SILVA, UNESP; CAMILA CASSANTE DE LIMA, UNESP; DANILO DE MORAES GOMES PEREIRA, UNESP; MÁRCIO EMANUEL DE LIMA, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo; ALLAN CHARLLES MENDES DE SOUSA, Universidade Estadual de Campinas; GUSTAVO SOARES DE SOUZA, Universidade Estadual de Campinas.
Título: | Capacidade de suporte de carga de Latossolo Vermelho cultivado com cana-de-açúcar e efeitos da mecanização no solo.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 50, n. 4, p. 322-332, abr. 2015.
Idioma: | Português
Notas: | Título em ingles: Load support capacity of an Oxisol cultivated with sugarcane and mechanization effects on the soil.
Conteúdo: | O objetivo deste trabalho foi determinar a capacidade de suporte de carga (CSC) de Latossolo Vermelho e, por meio de modelos de compressibilidade, relacioná?la às interações rodado?solo em sistema de manejo com um e três ciclos de cultivo de cana?de?açúcar, com colheita mecanizada. As avaliações da CSC foram realizadas em amostras de solo indeformadas, coletadas na linha de plantio e no canteiro, em quatro camadas: 0,00?0,10, 0,10?0,20, 0,20?0,30 e 0,30?0,40 m. Determinou?se a área de contato dos rodados com o solo, para a estimativa da pressão exercida pelas máquinas agrícolas no solo. As pressões de preconsolidação foram usadas para determinar a CSC. O sistema com três ciclos apresentou maior CSC do que o sistema com apenas um ciclo. A capacidade de suporte de carga do solo avaliado na faixa de friabilidade é maior que as pressões de contato aplicadas ao solo pelos rodados das máquinas agrícolas estudadas.
Palavras-Chave: | Compressibilidade do solo; Curva de compressão; Pressão de contato; Pressão de preconsolidação.
Thesagro: | Compactação do solo.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/124589/1/Capacidade-de-suporte.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

AI-SEDE - (57755-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CNPS-UEPR - (2902-1) - ADD - AP - PP - 633.61 - V823c - 2017.03452 - DIS