Data/hora: 24/06/2024 19:59:51

Biblioteca(s): 	Embrapa Cerrados.	
Data corrente: 	23/03/2012	
Data da última atualização: 	26/03/2012	
Autoria: 	LIMA, J. E. F. W.; LOPES, W. T. A.; OLIVEIRA-FILHO, E. C. de; MUNIZ, D. H. de F.	
Afiliação: 	JORGE ENOCH FURQUIM WERNECK LIMA, CPAC; WALSZON TERLLIZZIE ARAÚJO LOPES, ANA; EDUARDO CYRINO DE OLIVEIRA FILHO, CPAC; DAPHNE HELOISA DE FREITAS MUNIZ, CPAC.	
Título: 	Relação entre tubidez e concentração de sedimentos em suspensão em rios de uma bacia agrícola típica do cerrado: o caso da bacia experimental do Alto Rio Jardim, DF.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 19., 2011, Maceió. Anais... Maceió: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2011.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo: A relação entre concentração de sedimentos em suspensão e turbidez oferece um método relativamente rápido e barato para a obtenção dos dados necessários para a realização de estudos hidrossedimentométricos. Além disso, tal relação facilita a obtenção de dados em eventos de cheia e a aquisição de um maior número de informações ao longo do tempo, por meio de medições automáticas. O objetivo deste trabalho é estabelecer a relação entre turbidez e concentração de sedimentos em suspensão em uma pequena bacia agrícola com características físicas comumente encontradas no bioma Cerrado. A turbidez de 165 amostras coletadas na bacia experimental do Alto Rio Jardim foi determinada com o uso de turbidímetro de bancada, enquanto a concentração de sedimentos em suspensão (Css) foi obtida por meio de método da filtração (#0,45 micrômetros). Os resultados indicam que a relação gerada entre a turbidez e a concentração de sedimentos em suspensão obtida possa ser utilizada com relativa precisão para estudos hidrossedimentológicos utilizando séries temporais de dados na bacia de estudo.	
Palavras-Chave: 	Distrito Federal.	
Thesagro: 	Cerrado; Recurso Hídrico.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Cerrados (CPAC)	
Exemplares: 	CPAC - (33114-1) - UPC - PL - PP - CRI7960 -  - CRI7960 - DIS