Data/hora: 25/06/2024 00:49:20

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 25/03/2003
Data da última atualização: | 25/03/2003
Autoria: | MELLO, C. R. de; OLIVEIRA, G. C. de; RESCK, D. V. S.; LIMA, J. M. de; DIAS JUNIOR, M. de S.
Título: | Estimativa da capacidade de campo baseada no ponto de inflexao da curva caracteristica.
Ano de publicação: | 2002
Fonte/Imprenta: | Ciencia e Agrotecnologia, Lavras, v. 26, n. 4, p. 836-841, jul./ago. 2002.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Apesar de o conceito de  de campo vir sofrendo interpretacoes variadas ao longo dos anos, sua estimativa contiunua sendo considerada fundamental nos calculos utilizados na engenharia de irrigacao. A recomendacao e de que sua determinacao seja realizada in situ, entretanto, por ser um processo moroso, essa tem sido realizada em laboratorio. No presente trabalho, foi proposto o uso do ponto de inflexao da curva caracteristica de agua para um Latossolo Vermelho Distrofico tipico, gerada por regressao polinominal cubica, como sendo a umidade relativa a sua capacidade de campo. Conclui-se que o ponto de inflexao calculado a partir do polinomio cubico obtido por regressao pode ser consederado como um bom estimador de capacidade de campo, o que pode facilitar e agilizar o calculo de disponibilidade de agua.
Thesagro: | Cerrado; Disponibilidade de Água; Irrigação; Umidade do Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (23213-1) - UPC - SP - -- - CRI6252 -  - CRI6252 - DIS